**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**«Ленская средняя общеобразовательная школа»**

**Кунгурского района Пермского края**

 Утверждаю

 Директор школы:

 Чернышова С. Л.

**Адаптированная рабочая программа**

 **Технологии. Швейное дело**

**для 6,7,8 класса**

**специального (коррекционного) обучения VIII вида**

**учителя**

***Араповой Натальи Николаевны***

2015 – 2016 учебный год

 **Содержание**

1 Пояснительная записка

2 Распределение содержания учебного материала

3 Календарно-тематическое планирование

4 Критерии оценки

5 Программно-методическое обеспечение

6 Содержание учебной программы

7 Перечень интернет ресурсов по предмету

**Пояснительная записка.**

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) составлена на основе программы В. В. Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида для 6 класса 272 часа.

Цели пофессионально-трудового обучения:

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, создания продуктов труда, осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторские способностей; воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Задачи:

- приобретение знаний о элементах машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке

материалов;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их

труда;

•овладеть способами деятельностей: проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;

умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д. Учащиеся на занятиях осваивают компетенции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, личностно-само развивающую.

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии.

Учащиеся учатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. На уроках учащиеся овладевают умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге.

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, инструкционная карта).

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график и др.)

Перечень знаний и умений» формируемых у школьников 6 классов

Должны знать:

правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, виды приводов швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе;

виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах;

возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике;

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; общие сведения о системах

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий;

правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; правила подготовки выкройки к
раскрою; технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей;

Должны уметь:

осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;

определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;

включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка;

переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;

подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы;

читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами.

 **Содержание изучаемого курса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, тема** | **Кол-во часов** | **Содержание темы** | **Требования к уровню подготовки учащихся (знать, уметь).** |
| **Вводное занятие** | **2** | Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования | Знать: задачи и план работы на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования |
| **Прядильное и ткацкое производство.**Полотняное переплетение.Саржевое переплетение.Сатиновое переплетение.Отделка тканей. Дефекты ткани.Свойства тканей, выработанныхПолотняным, саржевым иСатиновым переплетением.Лен. Льняное волокно. ЛьнянаяПряжа | **7** | Полотняное переплетение.Саржевое переплетение.Сатиновое переплетение.Отделка тканей. Дефекты ткани.Свойства тканей, выработанныхПолотняным, саржевым иСатиновым переплетением.Лен. Льняное волокно. ЛьнянаяПряжа. | Знать: Полотняное переплетение.Саржевое переплетение.Сатиновое переплетение.Отделка ткани. Дефекты ткани.Свойства тканей, выработанных полотняным, Саржевым и сатиновым переплетением.Лен. Льняноеволокно. Льняная Пряжа.Уметь: Выполнять: полотняное.саржевое сатиновое переплетение. |
| **Обработка долевой обтачкой среза ткани.**Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек.Обработка среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону.Обработка среза деталей поперечной обтачкой.Косая обтачка. Раскрой косой обтачки.Соединение косых обтачек.Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой.Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | **15** | Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек.Обработка среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону.Обработка среза деталей поперечной обтачкой.Косая обтачка. Раскрой косой обтачки.Соединение косых обтачек.Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой.Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | Знать: Обтачки. Косая обтачка. Обработка среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону.Обработка среза деталей поперечной обтачкой. Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой.Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкойУметь: Производить раскрой долевых и поперечных обтачек;обработку среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону; обработку среза деталей поперечной обтачкой. Раскрой косой обтачки.Соединение косых обтачек.Обработку закругленного среза детали одинарной косой обтачкой.Обработку закругленного среза деталей двойной косой обтачкой |
| **Косынка.**Построение чертежа косынки.Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой.Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в подгибку с закрытым срезом.Обработка долевого среза косынки долевой обтачкой.ВТО и сдача изделия. | **9** | Построение чертежа косынки.Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой.Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в подгибку с закрытым срезом.Обработка долевого среза косынки долевой обтачкой.ВТО и задача и сдача изделия | Знать: Построение чертежа косынки. Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в подгибку с закрытым срезом.Обработка долевого среза косынки долевой обтачкой.Уметь: Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой.Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в подгибку с закрытым срезом.Обработка долевого среза косынки долевой обтачкой.ВТО и задача и сдача изделия. |
| **Обработка сборок.**Отделочные материалы. Составление коллекции в альбом.Выполнение сборок. | **5** | Отделочные материалы. Составление коллекции в альбом.Выполнение сборок. | Знать: Отделочные материалы.Уметь: Составлять коллекции в альбом.Выполнять сборок. |
| **Пошив игольницы.**Фасоны. Раскрой игольницы. Соединение деталей кроя со сборкой.Обтачивание, набивка игольницы. |  | Фасоны. Раскрой игольницы. Соединение деталей кроя со сборкой.Обтачивание, набивка игольницы. | Знать: Фасоны игольниц.Уметь: раскраивать игольницы. Соединять деталей кроя со сборкой.Обтачивать, набивать игольницы. |
| **Запошивочный шов.**Запошивочный шов. Технология выполнения запошивочного шва. | **3** | Запошивочный шов. Технология выполнения запошивочного шва. | Знать: Запошивочный шов.Уметь: Выполнять технологию выполнения запошивочного шва. |
| **Пошив фартука с закругленным срезом.**Построение чертежей одежды. Снятие мерок.Запись мерок. Размеры изделия. Сведения о прибавках.Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. Масштабная линейка.Фартук. Фасоны фартуков. Работа с инструкционной картой.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на себя.Построение чертежа фартука в натуральную величину.Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука на поясе.Подготовка деталей кроя фартука к обработке.Обработка пояса.Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука.Обработка бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой.Выполнение сборок.Обработка верхнего среза фартука поясом.ВТО и сдача готового изделия.Сдача готового изделия. Подведение итогов. | **28** | Построение чертежей одежды. Снятие мерок.Запись мерок. Размеры изделия. Сведения о прибавках.Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. Масштабная линейка.Фартук. Фасоны фартуков.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на себя.Построение чертежа фартука в натуральную величину.Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука на поясе.Подготовка деталей кроя фартука к обработке.Обработка пояса.Обработка бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой.Выполнение сборок.Обработка верхнего среза фартука поясом.ВТО и сдача готового изделия. | Знать: Размеры изделия Сведения о прибавках. Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. Масштабная линейка. Фартук. Фасоны фартуков.Уметь: Выполнять построение чертежей одежды. Производить снятие мерок.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на себя.Построение чертежа фартука в натуральную величину.Подготовку ткани к раскрою. Раскрой фартука на поясе.Подготовка деталей кроя фартука к обработке.Обработку пояса.Обработку бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой.Выполнять сборок.Обработку верхнего среза фартука поясом.ВТО изделия. |
| **Ремонт одежды. Заплата.**Наложение заплаты ручным способом.Наложение заплаты машинным способом. |  | Наложение заплаты ручным способом.Наложение заплаты машинным способом. | Знать: Обработку заплатки.Уметь: Производить наложение заплаты ручным способом.Производить наложение заплаты машинным способом. |
| **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом. Ночная сорочка с круглым вырезом.**Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива.Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.Обозначение мерок. Припуски.Размеры изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка.Расчет для построения чертежа на типовую фигуру.Расчет для построения чертежа на себя.Расчет для построения чертежа на себя.Построения чертежа в масштабе 1:4 на типовую фигуру.Построения чертежа в масштабе 1:4 на себя.Название деталей изделия и контурных срезов на выкройке.Построение чертежа в натуральную величину на себя.Подготовка деталей выкройки к раскрою.Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей с учетом припусков.Раскрой сорочки. | **28** | Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива.Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.Обозначение мерок. Припуски.Размеры изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка.Расчет для построения чертежа на типовую фигуру.Расчет для построения чертежа на себя.Расчет для построения чертежа на себя.Построения чертежа в масштабе 1:4 на типовую фигуру.Построения чертежа в масштабе 1:4 на себя.Название деталей изделия и контурных срезов на выкройке.Построение чертежа в натуральную величину на себя.Подготовка деталей выкройки к раскрою.Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей с учетом припусков.Раскрой сорочки. | Знать: Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива.Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.Обозначение мерок. Припуски.Размеры изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка.Название деталей изделия и контурных срезов на выкройке.Уметь: Производить расчет для построения чертежа на типовую фигуру.Расчет для построения чертежа на себя.Расчет для построения чертежа на себя.Построения чертежа в масштабе 1:4 на типовую фигуру.Построения чертежа в масштабе 1:4 на себя.Построение чертежа в натуральную величину на себя.Подготовка деталей выкройки к раскрою.Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей с учетом припусков.Раскрой сорочки. |
| **Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.**Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.Подготовка изделия к примерке.Проведение примерки. Внесение уточнений.Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом.Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой.Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой.Обработка нижнего среза сорочки швом в подгибку с закрытым срезом.Окончательная отделка изделия. Сдача готового изделия. | **29** | Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.Подготовка изделия к примерке.Проведение примерки. Внесение уточнений.Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом.Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой.Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой.Обработка нижнего среза сорочки швом в подгибку с закрытым срезом.Окончательная отделка изделия. Сдача готового изделия. | Знать: Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.Подготовка изделия к примеркеОкончательную отделку изделия.Уметь:Проводить примерку. Производить внесение уточнений.Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом.Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой.Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой.Обработка нижнего среза сорочки швом в подгибку с закрытым срезом. |
| **Практическое повторение: Изготовление детского фартука.**Обработка пояса.Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука.Обработка бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой.Выполнение сборок.Обработка верхнего среза фартука поясом.ВТО и сдача готового изделия.Сдача готового изделия. | **8** | Обработка пояса.Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука.Обработка бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой.Выполнение сборок.Обработка верхнего среза фартука поясом.ВТО и сдача готового изделия. | Знать: Технологию обработки пояса; обработки бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой; обработки верхнего среза фартука поясом.Уметь: Обрабатывать пояс. Выполнятьзаготовку косой обтачки.Обработку бокового и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой.Выполнять сборки.Обрабатывать верхний срез фартука поясом. |
| **Самостоятельная работа: Обработка горловины двойной косой обтачкой.**Соединение косых обтачек.Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | **2** | Соединение косых обтачек.Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | Уметь: Выполнять соединение косых обтачек.Обработку закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. |
| **Бытовая швейная машина с электроприводом.**Сведения о бытовых швейных машинах.Устройство электропривода.Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом.Рабочие механизмы бытовой швейной машины.Устройство челночного комплекта.Разборка и сборка челночного комплекта.Механизмы регулировки швейной машины.Регулятор строчки.Регулятор натяжения верхней нитки. | **12** | Сведения о бытовых швейных машинах.Устройство электропривода.Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом.Рабочие механизмы бытовой швейной машины.Устройство челночного комплекта.Разборка и сборка челночного комплекта.Механизмы регулировки швейной машины.Регулятор строчки.Регулятор натяжения верхней нитки. | Знать: Сведения о бытовых швейных машинах.Устройство электропривода.Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом.Рабочие механизмы бытовой швейной машины.Устройство челночного комплекта.Разборка и сборка челночного комплекта.Механизмы регулировки швейной машины.Регулятор строчки.Регулятор натяжения верхней нитки. |
| **Обработка мягких складок.**Мягкие складки. Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое.Разметка мягких складок. Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону(односторонние)Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны.Самостоятельная работа по теме: «Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях». | **7** | Мягкие складки. Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое.Разметка мягких складок. Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону(односторонние)Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны.Самостоятельная работа по теме: «Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях». | Знать: Мягкие складки. Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое.Разметка мягких складок.Уметь: Разметка мягких складок. Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону(односторонние)Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны.Самостоятельная работа по теме: «Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях». |
| **Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.**Карманы, назначение, фасоны. Соединение кармана с основной деталью.Подкройная обтачка. Обработка угла подкройной обтачкой.Накладной карман с отворотом. Обработка отворота.Соединение кармана с основной деталью. | **9** | Карманы, назначение, фасоны. Соединение кармана с основной деталью.Подкройная обтачка. Обработка угла подкройной обтачкой.Накладной карман с отворотом. Обработка отворота.Соединение кармана с основной деталью. | Знать: Карманы, назначение, фасоны. Подкройная обтачка.Уметь: Соединение кармана с основной деталью.Обработка угла подкройной обтачкой.Накладной карман с отворотом. Обработка отворота.Соединение кармана с основной деталью. |
| **Лоскутная пластика. Обработка прихватки.**Подбор ниток, ткани. Раскрой лоскутков.Стачивание и разутюживание деталей.Соединение деталей с основой. ВТО.Осноровка деталей основы, подрезка. Обтачивание верхней и нижней части.Вывертывние накидки. Потайные стежки. Простегивание по контуру. ВТО изделия. | **9** | Подбор ниток, ткани. Раскрой лоскутков.Стачивание и разутюживание деталей.Соединение деталей с основой. ВТО.Осноровка деталей основы, подрезка. Обтачивание верхней и нижней части.Вывертывние накидки. Потайные стежки. Простегивани е по контуру. ВТО изделия. | Знать: Подбор ниток, ткани. Потайные стежки.Уметь: Раскрой лоскутков.Стачивание и разутюживание деталей.Соединение деталей с основой. ВТО.Осноровка деталей основы, подрезка. Обтачивание верхней и нижней части.Вывертывние накидки. Простегивание по контуру. ВТО изделия. |
| **Построение и раскрой фартука для работы.**Лен. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. Л/р. «Изучение свойств льняных волокон».Фартук. Фасоны фартуков. Назначения. Ткань для пошива. Снятие мерок.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер.Построение чертежа фартука в натуральную величину.Подготовка ткани к раскрою. Правила экономического расходования ткани при раскрое.Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой. | **14** | Лен. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. Л/р. «Изучение свойств льняных волокон».Фартук. Фасоны фартуков. Назначения. Ткань для пошива. Снятие мерок.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер.Построение чертежа фартука в натуральную величину.Подготовка ткани к раскрою. Правила экономического расходования ткани при раскрое.Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой. | Знать: Лен. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. Фартук. Фасоны фартуков. Назначения. Ткань для пошива. Правила экономического расходования ткани при раскрое.Уметь: Л/р. «Изучение свойств льняных волокон».Снятие мерок.Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер.Построение чертежа фартука в натуральную величину.Подготовка ткани к раскрою.Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой. |
| **Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. Фартук для работы с нагрудником.**Подготовка деталей кроя к обработке.Обработка бретелей обтачным швом.Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей.Выкраивание подкроенной обтачки.Обработка боковых срезов фартука подкроенной обтачкой.Обработка карманов.Соединение карманов с фартуком накладным швом.Обработка пояса обтачным швом.Обработка верхнего среза нижней части фартука.Соединение деталей фартука и окончательная отделка. | **26** | Подготовка деталей кроя к обработке.Обработка бретелей обтачным швом.Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей.Выкраивание подкройной обтачки.Обработка боковых срезов фартука подкройной обтачкой.Обработка карманов.Соединение карманов с фартуком накладным швом.Обработка пояса обтачным швом.Обработка верхнего среза нижней части фартука.Соединение деталей фартука и окончательная отделка. | Знать: Подготовка деталей кроя к обработке.Уметь: Выполнять подготовку деталей кроя к обработке;обработку бретелей обтачным швом; обработку нагрудника с одновременным втачиванием бретелей.Выкраивание подкройной обтачки.Обработку боковых срезов фартука подкройной обтачкой.Обработку карманов.Соединение карманов с фартуком накладным швом.Обработку пояса обтачным швом.Обработку верхнего среза нижней части фартука.Соединение деталей фартука и окончательная отделка |
| **Самостоятельная работа:****«Накладной карман.»**Обработка верхнего среза.Обработка боковых и нижнего среза.Соединение кармана с основной деталью. | **8** | Обработка верхнего среза.Обработка боковых и нижнего среза.Соединение кармана с основной деталью. | Знать: Обработку накладного кармана.Уметь: С помощью технологической карты выполнять обработку верхнего среза; обработку боковых и нижнего среза; соединение кармана с основной деталью. |
| **Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.**Свойства хлопчатобумажных тканей. Л/Р: «Сравнение х/б и льняных тканей».Поясные изделия. Фасоны спортивного белья. Снятие мерок. Расчеты для построения.Построение чертежа в масштабе 1:4 на свой размер.Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткань и раскрой. | **9** | Свойства хлопчатобумажных тканей. Л/Р: «Сравнение х/б и льняных тканей».Поясные изделия. Фасоны спортивного белья. Снятие мерок. Расчеты для построения.Построение чертежа в масштабе 1:4 на свой размер.Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткань и раскрой. | Знать: Свойства хлопчатобумажных тканей. Поясные изделия. Фасоны спортивного белья.Уметь: Снятие мерок. Расчеты для построения.Построение чертежа в масштабе 1:4 на свой размер.Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткань и раскрой. |
| **Пошив поясного спортивного белья(трусы-плавки).**Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение с основной деталью.Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачкой.Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой.Обработка верхнего среза. Вкладывание эластичной тесьмы. Утюжка изделия. | **10** | Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение с основной деталью.Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачкой.Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой.Обработка верхнего среза. Вкладывание эластичной тесьмы. Утюжка изделия. | Знать: Технологию обработки накладной ластовицы и соединение с основной деталью.Уметь: Прокладывать прямые стежки по линии подгиба верхнего среза. Выполнять обработку накладной ластовицы и соединение с основной деталью; соединять запошивочным швом боковые срезы; заготавливать и соединять в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачкой; обработку нижнего среза двойной косой обтачкой; обработку верхнего среза. Вкладывание эластичной тесьмы. Утюжка изделия. |
| **Ремонт одежды. Штопка.**Штопка. Выполнение штопки. | **3** | Штопка. Выполнение штопки | Знать: Применение штопки.Уметь: Выполнять штопку. |
| **Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи.**Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, эмблема).Детали кроя летних головных уборов. Снятие мерок. Расчет для построения чертежа.Построение чертежа кепи в масштабе1:4 на свой размер.Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскладка деталей и раскрой. | **7** | Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, эмблема).Детали кроя летних головных уборов. Снятие мерок. Расчет для построения чертежа.Построение чертежа кепи в масштабе1:4 на свой размер.Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскладка деталей и раскрой. | Знать: Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, эмблема).Детали кроя летних головных уборов.Уметь: Выполнять снятие мерок. Расчет для построения чертежа.Построение чертежа кепи в масштабе1:4 на свой размер.Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскладка деталей и раскрой. |
| **Пошив летнего головного убора. Кепи.**Соединение клиньев.Соединение козырька.Соединение клиньев головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка.Самостоятельная работа. | **7** | Соединение клиньев. Соединение козырька. Соединение клиньев головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка.Самостоятельная работа. | Знать: Технологию обработки кепи.Уметь: Выполнять соединение клиньев. Соединение козырька. Соединение клиньев головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка. |
| **Контрольная работа по пройденным темам.** | **2** | Обработки ночной сорочки, фартука с закругленным срезом, фартука на поясе с грудкой, трусов-плавок, кепи. | Знать: Обработки ночной сорочки, фартука с закругленным срезом, фартука на поясе с грудкой, трусов-плавок, кепи. |

**Календарно-тематический план 6 класс.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№Уро****ка** | **Название****Раздела,****темы** | **Элементы содержания изучаемого материала.** | **Кол-****во****часов** | **Тип** **урока** | **Форма****урока** | **Средства****обучения** | **Домашнее задание** | **Дата** |
|  |  | Теоретическая часть | Практическая часть |  |  |  |  |  | **план** | **факт** |
| **1-2** | **Вводное занятие** | Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. | Организация рабочего места. Распределение рабочих мест. | 2 | Комбинированный | Консультация | Раздаточный материал(папка по технике безопасности) | Нет задания |  |  |
|  | **Прядильное и ткацкое производ****ство.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3-5** | Полотняное переплетениеСаржевое переплетениеСатиновое переплетение | Полотняное переплетениеСаржевое переплетениеСатиновое переплетение | Выполнение образцов переплетений из цветной бумаги и оформление их в альбоме. | 3 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Выполнить образец саржевого переплетения. |  |  |
| **6** | Отделка ткани.Дефекты ткани. | Отделка ткани.Дефекты ткани. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Подобрать образцы тканей по видам рисунков и оформить в альбом. |  |  |
| **7-8** | Свойства тканей выработанныхполотняным,саржевым, сатиновымпереплетением | Свойства тканей выработанныхполотняным,саржевым, сатиновымпереплетением | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Составить коллекцию образцов х/б тканей и оформить её в альбом. |  |  |
| **9** | Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа. | Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Повторить. |  |  |
|  | **Обработка долевой обтачкой среза ткани.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10-11** | Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек. | Обтачки. | Раскрой долевых и поперечных обтачек. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Знать виды обтачек-долевая, поперечная, косая. |  |  |
| **12-13** | Обработка среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону. | \_ | Обработка среза деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию обработки среза долевой обтачкой. |  |  |
| **14-15** | Обработка среза деталей поперечной обтачкой. | \_ | Обработка среза деталей поперечной обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс.Технологическая карта | Повторить технологию обработки среза поперечной обтачкой. |  |  |
| **16-17** | Косая обтачка. Раскрой косой обтачкой. | Косая обтачка. | Раскрой косой обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Повторить технологию обработки косой обтачкой. |  |  |
| **18-20** | Соединение косых обтачек. | Стачной стежок. | Соединение косых обтачек. | 3 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. | Нет задания |  |  |
| **21-22** | Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. | Обтачной шов. | Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс.Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| **23-25** | Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | Обтачной шов. | Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | 3 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Приготовить материалы для пошива изделия. |  |  |
|  | **Косынка.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26-27** | Построение чертежа косынки. | Таблица расчетов для построения. | Построение чертежа косынки. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Вспомни какие срезы есть у косынки. |  |  |
| **28-29** | Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой. | ТБ при раскрое. | Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой. | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта |  Повтори технологию кроя. |  |  |
| **30-32** | Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в подгибку с закрытым срезом. | Технология обработки шва в подгибку с закрытым срезом. | Обработка поперечного и долевого среза косынки швом в подгибку с закрытым срезом. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Схема шва в подгибку с закрытым срезом. |  |  |
| **33-34** | Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. |  | Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Запиши в тетрадь по памяти план работы по изготовлению косынки. |  |  |
| **35** | ВТО, Сдача изделия. |  | ВТО изделия. | 1 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повтори правила ВТО. |  |  |
|  | **Обработка сборок.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36-37** | Отделочные материалы. | Отделочные материалы. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Подобрать образцы для коллекции отделочных материалов. |  |  |
| **38-39** | Составление коллекции в альбом. | Отделочные материалы. | Составление коллекции в альбом. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания. |  |  |
| **40-41** | Выполнение сборок. | \_ | Выполнение сборок. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию изготовления сборок. |  |  |
|  | **Пошив игольницы.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Фасоны. Раскрой игольницы. Соединение деталей кроя со сборкой. | Фасоны. | Раскрой игольницы. Соединение деталей кроя со сборкой. | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **43-44** | Обтачивание, набивка игольницы. |  | Обтачивание, набивка игольницы. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Приготовить материалы для пошива изделия |  |  |
|  | **Пошив фартука с закруглен****ным срезом.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Построение чертежей одежды. | Построение чертежей одежды. | Построение чертежей одежды. | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **46-47** | Снятие мерок. Запись мерок. | Запись мерок. | Снятие мерок.  | 2 | Комбинированный | Практикум | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Правила снятия мерок. |  |  |
| **48-49** | Размеры изделия. Сведение о прибавках. | Размеры изделия. Сведение о прибавках. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **50-51** | Обозначение точек, отрезков и линий чертежа.Масштабная линейка. | Обозначение точек, отрезков и линий чертежа.Масштабная линейка. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **52** | Фартук. Фасоны фартуков. | Фартук. Фасоны фартуков. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Зарисуй фасон фартука с закруглённым нижним срезом.  |  |  |
| **53-54** | Работа с инструкционной картой. | Работа с инструкционной картой. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **55-57** | Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 по своим меркам. | Расчеты для построения. | Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 по своим меркам. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **58-59** | Построение чертежа фартука в натуральную величину. | Расчеты для построения. | Построение чертежа фартука в натуральную величину | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **60-62** | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука на поясе. | Подготовка ткани к раскрою. | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука на поясе. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить правила кроя. |  |  |
| 63-64 | Подготовка деталей кроя фартука к обработке. | Детали кроя. | Подготовка деталей кроя фартука к обработке | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Как провести подготовку кроя к обработке. |  |  |
| **65-66** | Обработка пояса. | Технология обработки пояса. | Обработка пояса. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию обработки пояса. |  |  |
| **67-68** | Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука. | \_ | Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить правила косого кроя обтачки. |  |  |
| **69-71** | Обработка бокового нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. | Технология обработки бокового нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. | Обработка бокового нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **72** | Выполнение сборок.  | Технология выполнения сборок. | Выполнение сборок.  | 1 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **73** | Обработка верхнего среза фартука. ВТО и сдача готового изделия | Технология обработки верхнего среза фартука. | Обработка верхнего среза фартука. ВТО. | 1 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
|  | **Ремонт одежды. Заплата** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74-76** | Наложение заплаты ручным способом. |  | Наложение заплаты ручным способом. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию наложения заплаты. |  |  |
| **77-78** | Наложение заплаты машинным способом. |  | Наложение заплаты машинным способом. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическаякая карта | Вспомни и расскажи последовательность выполнения работы по наложению заплаты |  |  |
|  | **Запошивочный шов.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79-81** | Запошиво чный шов.Технология выполнения запошивочного шва. |  | Запошивочный шов.Технология выполнения запошивочного шва. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Запомни технологию изготовления шва и схему шва. |  |  |
|  | **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом.****Ночная сорочка с круглым вырезом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82-83** | Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива. | Фасоны ночных сорочек. Ткани для пошива. |  | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Повторить |  |  |
| **84-85** | Правила и последова-тельность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. | Правила и последова-тельность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. |  | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Правила записи мерок |  |  |
| **86-87** | Правила и последова тельность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. | Правила и последователь ность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. |  | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Правила записи мерок |  |  |
| **88-89** | Расчет для построения чертежа на себя. | Расчет для построения чертежа на себя. |  | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **90-92** | Построение чертежа в масштабе 1:4 на типовую фигуру. |  | Построение чертежа в масштабе 1:4 на типовую фигуру. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швей ное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **93-95** | Построение чертежа в масштабе 1:4 на себя. |  | Построение чертежа в масштабе 1:4 на себя. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **96-97** | Название деталей изделия и контурных срезов на выкройке. | Название деталей изделия и контурных срезов на выкройке. |  | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Повторить |  |  |
| **98-100** | Построение чертежа в натуральную величину на себя. |  | Построение чертежа в натуральную величину на себя. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **101-102** | Подготовка деталей выкройки к раскрою. |  | Подготовка деталей выкройки к раскрою. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **103-104** | Подготовка ткани к раскрою, Раскладка деталей с учетом припусков. |  | Подготовка ткани к раскрою, Раскладка деталей с учетом припусков. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс Инструкционная карта. | Правила подготовки ткани к раскрою |  |  |
| **106-109** | Раскрой сорочки. |  | Раскрой сорочки. | 4 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Правила кроя |  |  |
|  | **Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **110-111** | Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. | Сметочный стежок. | Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **112-113** | Подготовка изделия к примерке | Сметочный стежок | Подготовка изделия к примерке. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **114-116** | Проведе ние примерки внесение уточнений | \_ |  Проведение примерки. Внесение уточнений. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Правила проведения примерки |  |  |
| **117-121** | Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом. | Запошивочный шов. | Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом. | 5 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию изготовления запошивочного шва |  |  |
| **122-124** | Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой. | Обтачной шов. | Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **126-129** | Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. | Запошивочный шов. | Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **130-131** | Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой. | Обтачной шов. | Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой. | 4 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **132** | Окончательная отделка изделия.Сдача готового изделия. | \_ | Окончательная отделка изделия. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта |  |  |  |
|  | **Практическое повторение:Изготовление детского фартука.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **133** | Обработка пояса. | Стачной шов. | Обработка пояса. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить правила кроя по косой |  |  |
| **134** | Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука.  | \_ | Заготовка косой обтачки для обработки боковых и нижнего срезов фартука. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить обработку среза косой обтачкой |  |  |
| **135-136** | Обработка боковых и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. | Обтачной шов. | Обработка боковых и нижнего срезов фартука двойной косой обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить выполнение сборок |  |  |
| **137** | Выполнение сборок. | \_ | Выполнение сборок. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить обработку среза притачным поясом |  |  |
| **138** | Обработка верхнего среза фартука поясом. | Стачной шов. | Обработка верхнего среза фартука поясом. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить ВТО готового изделия |  |  |
| **139** | ВТО и сдача готового изделия. | \_ | ВТО готового изделия. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
|  | **Самостоятельная работа:** **«Обработка горловины двойной косой обтачкой.»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **140-141** | Соединение косых обтачек. Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | Косая обтачка. | Соединение косых обтачек. Обработка закругленного среза деталей двойной косой обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
|  | **Бытовая швейная машина с электроприводом.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **142** | Сведения о бытовых швейных машинах. | Сведения о бытовых швейных машинах. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Какие операции может выполнять бытовая швейная машина |  |  |
| **143** | Устройство электропривода. | Устройство электропривода. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Повторить |  |  |
| **144** | Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. | Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Выучить технику безопасности |  |  |
| **145** | Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом. | Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Правила установки иглы в иглодержатель |  |  |
| **146-147** | Рабочие механизмы бытовой швейной машины. | Рабочие механизмы бытовой швейной машины. | Устройство электропривода. | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Какие механизмы имеет швейная машина |  |  |
| **148** | Устройство челночного комплекта. | Устройство челночного комплекта. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Как устроен челнок |  |  |
| **149-150** | Разборка и сборка челночного комплекта. | Разборка и сборка челночного комплекта. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Нет задания |  |  |
| **151** | Разборка и сборка челночного комплекта. | Разборка и сборка челночного комплекта. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Нет задания |  |  |
| **152** | Регулятор строчки. | Регулятор строчки. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Правила регулировки строчки и натяжения нитей |  |  |
| **153** | Регулятор натяжения нити. | Регулятор натяжения нити. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс |  |  |  |
|  | **Обработка мягких складок.** |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| **154-155** | Мягкие складки. Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое. | Мягкие складки. Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое. |  | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Правила расчёта ткани для раскроя складок |  |  |
| **156** | Разметка мягких складок. | Разметка мягких складок. | Разметка мягких складок. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Правила размётки складок |  |  |
| **157-159** | Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону (односторонние). |  | Выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону (односторонние). | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **160-163** | Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны. |  |  | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию изготовления складок |  |  |
| **164** | Самостоятельная работа по теме: «Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях». | Самостоятельная работа по теме: «Обработка сборок и мягких складок в швейных изделиях». | \_ | 1 | Закрепление полученных знаний. | Тест | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Нет задания |  |  |
|  | **Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **165-166** | Карманы, назначение, фасоны. | Карманы, назначение, фасоны. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Повторить |  |  |
| **167-168** | Соединение кармана с основной деталью. | \_ | Соединение кармана с основной деталью. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Схема накладного шва |  |  |
| **169-170** | Подкрой ная обтачка. Обработка угла подкрой ной обтачкой. | Подкройная обтачка | Обработка угла подкройной обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Правила кроя подкройной обтачки |  |  |
| **171-172** | Накладной карман с отворотом. Обработка отворота. | Накладной карман с отворотом. | Обработка отворота. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Какие детали имеет карман с отворотом |  |  |
| **173-175** | Соединение кармана с основной деталью. | \_ | Соединение кармана с основной деталью. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить технологию  |  |  |
|  | **Лоскутная пластика Обработ ка прих ватки.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **176-177** | Подбор ниток, ткани. Раскрой лоскутков.  | Подбор ниток, ткани. | Раскрой лоскутков. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Приготовить материалы для работы |  |  |
| **178-180** | Стачивание и разутюживание деталей. | Технология стачивания и разутюжива ния. | Стачивание и разутюживание деталей. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **181-182** | Соединение деталей с основой. ВТО. | Стачной шов. | Соединение деталей с основой. ВТО. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Правила соединения элементов с основой |  |  |
| **183-184** | Осноровка деталей основы, подрезка. Обтачивание верхней и нижней части. | Обтачной шов. | Осноровка деталей основы, подрезка. Обтачивание верхней и нижней части. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **185-186** | Вывертывание накидки. Потайные стежки. | Потайные стежки. | Вывертывание накидки.Потайные стежки. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Технология изготовления потайных стежков |  |  |
| **187-189** | Простегивание по контуру. ВТО изделия. | Технология ВТО изделия. | Простегивание по контуру. ВТО изделия. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
|  | **Построение и раскрой фартука для работы.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **190-192** | Лен. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. | Лен. Получение льняных тканей. Свойства льняных тканей. | \_ | 2 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Повторить |  |  |
| **193** | Л/р: «Изучение свойств льняных волокон». | Свойства льняных тканей. | Л/р: «Изучение свойств льняных волокон». | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта | Нет задания |  |  |
| **194** | Фартук. Фасоны фартуков. Назначения. Ткань для пошива. | Фартук. Фасоны фартуков. Назначения. Ткань для пошива. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс | Нет задания |  |  |
| **195** | Снятие мерок. | \_ | Снятие мерок. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Снять мерки и записать |  |  |
| **196-197** | Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер. | Расчеты для построения чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер. | Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **198-199** | Построение чертежа фартука в натуральную величину. | Расчеты для построения чертежа фартука в масштабе 1:4 на свой размер. | Построение чертежа фартука в натуральную величину. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **200** | Подготовка ткани к раскрою. | \_ | Подготовка ткани к раскрою. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. .  | Повторить –долевая и уточная нить |  |  |
| **201-202** | Правила экономного расходования ткани при раскрое. | Правила экономного расходования ткани при раскрое. | \_ | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. .  | Как экономно разложить крой |  |  |
| **203-204** | Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой. | Правила экономного расходования ткани при раскрое. | Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. .  | Припуски на швы |  |  |
|  | Фартук для работы, с нагрудником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205-206** | Подготовка деталей кроя к обработке. | \_ | Подготовка деталей кроя к обработке | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Нет задания |  |  |
| **207-210** | Обработка бретелей обтачным швом. | Обтачной шов. | Обработка бретелей обтачным швом. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Техноло гическая карта. | Технология изготовления бретелей |  |  |
| **211-213** | Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. | Стачной шов. | Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта..  | Технология обработки нагрудника |  |  |
| **214-216** | Выкраивание под кройной обтачки. | \_ | Выкраивание подкройной обтачки. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| **217-219** | Обработка боковых срезов фартука подкрой ной обтачкой. | Подкройная обтачка. | Обработка боковых срезов фартука подкройной обтачкой. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта..  | Нет задания |  |  |
| **220-222** | Обработка карманов с фартуком накладным швом. | Накладной шов. | Обработка карманов с фартуком накладным швом. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта..  | Повторить схему накладного шва |  |  |
| **223-225** | Обработка пояса обтачным швом. | Обтачной шов. | Обработка пояса обтачным швом. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Схема шва |  |  |
| **226-228** | Обработка верхнего среза нижней части фартука. | \_ | Обработка верхнего среза нижней части фартука. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| **229-231** | Соединение деталей фартука и окончальная отделка. | \_ | Соединение деталей фартука и окончательная отделка. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта.  | Нет задания |  |  |
|  | **Самостоятельная работа: «Накладной карман».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **232-233** | Обработка верхнего среза. | \_ | Обработка верхнего среза. | 2 | Комбинированный | Отработка навыков соединения кармана с основной деталью | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта..  | Нет задания |  |  |
| **234-236** | Обработка боковых и нижнего среза. | \_ | Обработка боковых и нижнего среза. | 3 | Комбинированный | Отработка навыков соединения кармана с основной деталью | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта..  | Нет задания |  |  |
| **237-239** | Соединение кармана с основной деталью. | \_ | Соединение кармана с основной деталью. | 3 | Комбинированный | Отработка навыков соединения кармана с основной деталью | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта..  | Нет задания |  |  |
|  | **Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.** | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **240-241** | Свойства х/б тканей/р: «Сравнение х/б и льняных тканей». | Свойства х/б тканей. | Л/р: «Сравнение х/б и льняных тканей». | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Повторить свойства тканей |  |  |
| **242** |  | Поясные изделия. Фасоны спортивного белья. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Нет задания |  |  |
| **243** | Снятие мерок. | \_ | Снятие мерок. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Правила снятия мерок |  |  |
| **244** | Расчеты для построения. | Расчеты для построения. | \_ | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **245-246** | Построение чертежа в натуральную величину. | \_ | Построение чертежа в натуральную величину. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| **247** | Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.  | \_ | Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Как готовить выкройку к раскрою |  |  |
| **248** | Построение чертежа в натуральную величину. | \_ | Построение чертежа в натуральную величину. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
|  | Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.  | \_ | Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционная карта. | Как готовить выкройку к раскрою |  |  |
| **249** | Раскладка выкройки на ткань и раскрой. | \_ | Раскладка выкройки на ткань и раскрой. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Нет задания |  |  |
|  | **Пошив поясного спортивного белья (трусы-плавки).** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **250** | Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза.  | \_ | Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| **251-252** | Обработка накладной ластовицы и соединение с основной деталью. | \_ | Обработка накладной ластовицы и соединение с основной деталью. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Повторить технологию обработки |  |  |
| **253-254** | Соединение запошивочным швом боковых срезов. | \_ | Соединение запошивочным швом боковых срезов. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Схема запошивочного шва |  |  |
| **255** | Заготовка и соединение в кальцо по размеру нижнего среза косой обтачкой. | \_ | Заготовка и соединение в кальцо по размеру нижнего среза косой обтачкой. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Повторить правила изготовления косой обтачки |  |  |
| **256-267** | Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. | \_ | Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Технология обработки среза косой обтачкой |  |  |
| **258** | Обработка верхнего среза. | \_ | Обработка верхнего среза. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| **259** | Вкладывание эластичной тесьмы. Утюжка изделия. | \_ | Вкладывание эластичной тесьмы. Утюжка изделия. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Ремонт одежды. Штопка.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **260** | Штопка. Выполнение штопки. | Штопка. | Выполнение штопки. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Технология изготовления штопки |  |  |
|  | **Построение чертежа и изготов ление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи.**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **261** | Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, эмблема). | Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, эмблема). | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Подобрать ткань для пошива кепи |  |  |
| **262** | Детали кроя летних головных уборов. | Детали кроя летних головных уборов. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Какие детали кроя имеет кепи |  |  |
| **263** | Снятие мерок. | Запись мерок в таблицу. | Снятие мерок. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционнаякарта. | Правила снятия мерок |  |  |
| **264** | Расчет для построения чертежа. | Расчет для построения чертежа. | \_ | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционнаякарта. | Нет задания |  |  |
| **265** | Построение чертежа кепи в масштабе 1:4 на свой размер. | \_ | Построение чертежа кепи в масштабе 1:4 на свой размер. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционнаякарта. | Нет задания |  |  |
| **266** | Подготовка деталей выкройки к раскрою. | \_ | Подготовка деталей выкройки к раскрою. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционнаякарта. | Нет задания |  |  |
| **267** | Раскладка деталей и раскрой. | \_ | Раскладка деталей и раскрой. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Инструкционнаякарта. | Нет задания |  |  |
|  | **Пошив летнего головного убора. Кепи.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **268** | Соединение клиньев. | \_ | Соединение клиньев. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Схемы соединительных швов |  |  |
| **269** | Соединение козырька. | \_ | Соединение козырька. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Технология соединения козырька с кепи |  |  |
| **270** | Соединение клиньев головки и козырька с подкладкой. | \_ | Соединение клиньев головки и козырька с подкладкой. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Технология соединения головки с подкладкой |  |  |
| **271** | Окончательная отделка. | \_ | Окончательная отделка. | 1 | Комбинированный | Практикум. | Учебник «Швейное дело» 6 класс. Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| **272** | **Контроль****ная работа по пройденным темам.** | Обработка косынки, обработка фартука с закругленными срезами, обработка фартука для работы, обработка запошивочного шва, обработка ночной сорочки с закругленным срезом, обработка накладного кармана, обработка трусов-плавок, обработка кепи.  | \_ | 2 | Закрепление полученных знаний. | Тест. | Учебник «Швейное дело» 6 класс.  | Нет задания |  |  |

 **Ресурсное обеспечение программы.**

1.Технология. Швейное дело: учеб, для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая 5-е изд.- М: Просвещение, 2009г.

2. Швейное дело: учеб, для 6 кл. спе еизд.- М.: Просвещение, 2007г.

3. Технология. 5 класс. Швейное дело : разработки уроков / Л.В.Боброва.- Волгоград : Учитель, 2010.

4. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания / Н.А.Бородкина. – Волгоград : Учитель, 2011.

 **Демонстрационный материал.**

 **Таблицы.**

1. Технологическая карта: «Обработка обтачкой среза ткани».
2. Инструкционная карта: «Построение чертежа косынки».
3. Технологическая карта: «Обработка косынки».
4. Технологическая карта: «Обработка игольницы».
5. Инструкционная карта: «Построение чертежа фартука с закругленными срезами».
6. Технологическая карта: «Обработка заплаты»
7. Технологическая карта: «Обработка запошивочного шва».
8. Инструкционная карта: «Построение чертежа ночной сорочки с закругленным срезом».

 **9.** Технологическая карта: «Обработка ночной сорочки с закругленным срезом».

 **10.** Технологическая карта: «Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью»

 **11.**  Инструкционная карта: «Построение чертежа фартука с грудкой».

 **12.** Технологическая карта: «Обработка фартука с грудкой».

 **13**. Инструкционная карта: «Построение чертежа трусов-плавок».

  **14.** Технологическая карта: «Обработка трусов-плавок».

 **15.** Инструкционная карта: «Построение чертежа кепи»

 **16.** Технологическая карта: «Обработка кепи».

 **17.** Технологическая карта: «Обработка прихватки в стиле пэчворк».

 **Медиаресурсы.**

DVD фильм: « Производство льняных тканей».

DVD фильм: « Производство льняного волокна».

Презентация: «Изготовление прихватки в стиле пэчворк».

# Пояснительная записка.

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) составлена на основе программы В. В. Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида для 7 класса 350 часов.

Цели профессионально-трудового обучения:

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической
информации, создания продуктов труда
; безопасными приемами труда;

развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.

Задачи:

- элементах машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке

материалов;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их

труда;

•овладеть способами деятельностей:

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и
организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;

умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения. Учащиеся на занятиях осваивают компетенции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, личностно-саморазвивающую.

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии.

Учащиеся учатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге.

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, инструкционная карта).

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график и др).

Перечень знаний и умений» формируемых у школьников 7классов:

Должны знать:

-правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и
тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных
растительных волокон;

-виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;

-виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах;

-возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в лоскутной пластике;

-правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;

-эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о системах

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий;

-правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;

-понятия о композиции в одежде,

-виды отделки в швейных изделиях,

-способы моделирования плечевого изделия и поясного изделия,

- правила подготовки выкройки к раскрою;

- технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом,

-правила обработки накладных карманов и бретелей;

Должны уметь:

-осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;

-определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;

-включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка;

-переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;

-подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре,
-пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой,
-использовать прокладочные материалы;

-читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с
закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать
карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами

**Содержание изучаемого курса.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Раздел, тема  | К ол-во часов |  Содержание темы. |  Требование к уровню подготовки учащихся (знать, уметь). |
| **Вводное занятие.** | **2** | Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. | Знать: план работы, правила поведения в швейной мастерской, санитарно-гигиенические требования. |
| **Промышленные швейные машины.**Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная прмышленная швейная машина.Организация рабочего места.Краеобъметочная швейная машина.Заправка верхней и нижней нитей. | **5** | Сведения о промышленных швейных машинах: специализированные швейные машины и машины- полуавтоматы, краеобъметочные швейные машины, оверлоки. Механизмы промышленной швейной машины. Заправка верхней и нижней ниток. Организация рабочего места. ТБ при работе на универсальной промышленной швейной машине. Заправка верхней и нижней ниток на краеобметочной швейной машине. Организация рабочего места. ТБ при работе на швейной машине. | Знать: Универсальные швейные машины, специализированные швейные машины, машины-полуавтоматы, краеобъметочные швейные машины, оверлоки. Организация рабочего места, ТБ при работе на универсальной промышленной швейной машине.Уметь: заправка универсальной швейной машины, заправка верхней и нижней ниток на краеобметочной швейной машине, соблюдать ТБ при работе на универсальной промышленной швейной машине. |
| **Промышленные швейные машины.**Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная промышленная швейная машина.Организация рабочего места.Краеобъметочная швейная машина.Заправка верхней и нижней нитей. | **5** | Сведения о промышленных швейных машинах: специализированные швейные машины и машины- полуавтоматы, краеобмёточные швейные машины, оверлоки. Механизмы промышленной швейной машины. Заправка верхней и нижней ниток. Организация рабочего места. ТБ при работе на универсальной промышленной швейной машине. Заправка верхней и нижней ниток на краеобметочной швейной машине. Организация рабочего места. ТБ при работе на швейной машине. | Знать: Универсальные швейные машины, специализированные швейные машины, машины-полуавтоматы, краеобметочные швейные машины, оверлоки. Организация рабочего места, ТБ при работе на универсальной промышленной швейной машине.Уметь: заправка универсальной швейной машины, заправка верхней и нижней ниток на краеобметочной швейной машине, соблюдать ТБ при работе на универсальной промышленной швейной машине. |
| **Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.**Ткани для пошива постельного белья. Бельевые швы. Выполнение двойного шва на образце. Запошивочный шов.Выполнение запошивочного шва на образце. Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом на образце. Виды отделки.Окантовочный шов.Обработка среза детали окантовочным швом.Оборки.Виды обработки отлетного среза оборки.Соединение оборки с основной деталью стачным швом на образце.Соединение оборки с основной деталью накладным швом на образце.Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце.Ночная сорочка.Снятие мерок. Построение чертежа основы ночной сорочки в масштабе 1:4.Расчет расхода ткани.Обработка выреза горловины углом на образце.Обработка выреза горловины каре на образце.Обработка выреза горловины овальной формой на образце.Построение чертежа основы ночной сорочки на себя и подготовка выкройки к раскрою.Изготовление выкройки подкройной обтачки.Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки оборки.Раскладка лекал на ткани.Обмеловка деталей и раскрой. ТБ при раскрое.Подготовка изделия к обработке.Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.Обработка боковых срезов ночной сорочки.Обработка рукава швом в подгибку с закрытым срезом.Обработка нижнего среза сорочки.Окончательная отделка, чистка, ВТО. Сдача изделия. |  **69** | Ткани для пошива постельного белья: ситец, бязь, мадаполам, льняные ткани. Бельевые швы: двойной, запошивочный, соединительный шов в подгибку с закрытым срезом. Виды отделки: окантовочный шов, оборки. Ночная сорочка. Снятие мерок. Построение чертежа основы ночной сорочки в масштабе 1:4. Расчет расхода ткани. Обработка выреза горловины углом на образце. Обработка выреза Головины каре на образце. Обработка выреза горловины овальной формой на образце. Построение чертежа основы ночной сорочки на себя и подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки подкройной обтачки. Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки оборки. Раскладка лекал на ткани. Обмеловка деталей и раскрой. Подготовка изделия к обработке. ТБ. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов ночной сорочки. Обработка рукава швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза сорочки. Окончательная отделка, чистка, ВТО. | Знать: Виды одежды: бытовая одежда, производственная, нательное белье, верхняя одежда, головные уборы, швейные изделия; отделочные материалы: оборки, окантовочный шов. Последовательность снятия мерок. Мерки и их обозначение. Обработка выреза горловины. Раскладку лекал на ткани. Обработку боковых срезов ночной сорочки. Обработку рукава швом в подгибку с закрытым срезом. Обработку нижнего среза сорочки. Окончательная отделка, ВТО.Уметь: Выполнять двойной шов на образце, запошивочный шов, соединительный шов в подгибку с закрытым срезом на образце, окантовочный шов. Выполнять обработку отлетного среза оборки. Соединение оборки с основной деталью стачным, накладным швом на образце. Втачивать оборки в шов соединения двух деталей на образце. Снимать мерки. Построить чертеж основы ночной сорочки с помощью учителя. Рассчитать расход ткани. Выполнять обработку выреза горловины углом, каре, овальной формой на образце. Изготовить выкройки подкройной обтачки. Раскладку лекал на ткани. Подготовить изделие к обработке. Обработать боковые срезы ночной сорочки. Обработать рукава швом вподгибку с закрытым срезом. Обработать нижний срез сорочки швом в подгибку с закрытым срезом. |
| **Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапанами.**Льняная ткань.Л/р «Изучение свойств льняной ткани».Отметка ширины клапана.Обработка швом в подгибку.Разметка длины клапана.Сметывание боковых швов одновременно с клапаном.Обработка двойным швом боковых срезов. Вывертывание наволочки, утюжка, складывание. | **10** | Льняная ткань. Свойства льняной ткани. Наволочка с клапаном. Стандартные размеры. Отметка ширины клапана. Обработка швом в подгибку. Разметка длины клапана. Сметывание боковых швов одновременно с клапаном. Обработка двойным швом боковых срезов. | Знать: Свойство льняной ткани, стандартные размеры наволочки, длину клапана, обработку боковых срезов двойным швом, складывание по стандарту.Уметь: кроить наволочку, сметывать боковые швы одновременно с клапаном. Обработать двойным швом боковые срезы. Складывать по стандарту. |
| **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. Обработка пижамы.**Пижама. Снятие мерок.Построение чертежа брюк в масштабе 1:4. Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер.Раскладка деталей на ткани.Правила раскроя.Обмеловка деталей.Раскрой.План работы по пошиву.Перенос меловых линий копировальными стежками.Подготовка к примерке.Сметывание изделия.Проведение примерки.Внесение уточнений.Обработка шаговых срезов пижамных брюк.Соединение правой и левой деталей пижамных брюк.Обработка верхнего среза брюк швом в подгибку с закрытым срезом по резинку.Окончательная отделка.Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к раскрою.Раскладка деталей на ткани.Обмеловка деталей.Раскрой.Подготовка деталей кроя пижамной сорочки к обработке.Обработка горловины косой обтачкой.Обработка боковых срезов.Обработка нижнего среза пижамной сорочки по модели.Обработка срезов рукава швом в подгибку с закрытым срезом.Окончательная отделка.Сдача готового изделия.Этика одежды.Подбор ниток и ткани.Раскрой заплаты.Приметывание заплаты на поврежденное место.Притачивание заплаты накладным швом.Тестирование по теме: «Детская пижама.» | **57** | Пижама. Снятие мерок. Построение чертежа брюк в масштабе 1:4.Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. Раскладка деталей на ткани. Правила раскроя. Обмеловка деталей. Раскрой. План работы по пошиву. Перенос меловых линий копировальными стежками. Подготовка к примерке. Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Обработка верхнего среза брюк швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка. Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к раскрою. Раскладка деталей на ткани. Обмеловка деталей. Раскрой. Подготовка деталей кроя пижамной сорочки к обработке. Обработка горловины косой обтачкой. Обработка боковых срезов. Обработка нижнего среза пижамной сорочки по модели. Обработка срезов рукава швом в подгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка. Сдача готового изделия. Этика одежды. Подбор ниток и ткани. Раскрой заплаты. Приметывание заплаты на поврежденное место. Притачивание заплаты накладным швом. | Знать: Последовательность снятия мерок. Мерки и их обозначение. Раскладку лекал на ткани, названия кроя пижамы; мерки для построения чертежа, раскладку деталей пижамы, последовательность обработки пижамных брюк, обозначения линий чертежа, ТБ при ручных работах, при ВТО. Этика одежды. Уметь: правильно снимать нужные мерки, выполнить моделирование с помощью учителя, правильно рассчитывать количество ткани на пижаму, работать с технологической картой. Обработать заплатку. |
| **Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.**Обработка вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце.Складки. Выполнение односторонней и встречной складки на образце.Выполнение бантовой складки.Обработка застежки в поясных изделиях. Обработка застежки тесьмой-молнией на образце.Пришивание крючков, петель и кнопок на образце.Петли. Выполнение петель и ниток.Выполнение объметанной петли. | **13** | Обработка вытачек. Раствор вытачки, сутюживание концов вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. Складки, Обработка складок. Односторонние, двусторонние, бантовые, встречные складки. Выполнение односторонней складки на образце. Обработка бантовых, встречных складок. Обработка срезов стачного шва. Обработка застежки в поясных изделиях. Пришивание крючков, петель и кнопок на обраце. Петли. Обработка обметанных петель. | Знать: Обработка вытачек. Складки: односторонние, двусторонние, бантовые, встречные. Обработка складок. Обработка срезов стачного шва. Обработка застежки в поясных изделиях. Пришивание крючков, петель и кнопок на обраце. Петли.Уметь: Обработать вытачку. Обработать складки: односторонние, двусторонние, бантовые, встречные. Обработать застежку в поясных изделиях. Обработку объметанных петель. |
| **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. Пошив прямой юбки.**Свойства шерстяных тканей, получение пряжи.Л/р «Определение шерстяных тканей».Ассортимент поясных изделий- юбок.Название срезов. Снятие мерок. Расчет расхода ткани.Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4.Построение чертежа юбки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки прямой юбки к раскрою.Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки.Раскладка деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. Техника безопасности.Подготовка деталей юбки к обработке. Перенос меловых линий копировальными стежками.Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия.Проведение примерки. Внесение уточнений.Стачивание вытачек. ТБ с утюгом. Обработка боковых срезов и застежки прямой юбки.Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки.Обработка нижнего среза швом в подгибку. ВТО изделия, чистка, пришивание пуговиц.Тестирование по теме: «Прямая юбка». | **32** | Свойства шерстяных тканей, получение пряжи. Фасоны юбок. Ассортимент тканей. Крой прямой юбки. Мерки для построения чертежа. Расчет необходимого количества ткани. Раскладка деталей выкройки юбки на ткани. Проведение примерки юбки. Обработка юбки по технологической карте. Виды обработок нижнего среза. | Знать: Название кроя прямой юбки. Мерки для построения чертежа. Раскладку деталей юбки. Последовательность обработки юбки. Название линий чертежа. ТБ при ручных работах, при ВТО.Уметь: Правильно снимать нужные мерки, выполнить моделирование с помощью учителя, правильно рассчитывать количество ткани на юбку, работать с технологической картой. |
| **Построение и раскрой клешевой юбки. Обработка клешевой юбки.**Клешевые юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок.Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4.Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою.Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 1:4.Построение чертежа юбки « полу-солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою.Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки.Подготовка деталей юбки к обработке. Проложить копировальные строчки.Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия. ТБ.Проведение примерки. Внесение уточнений. Проведение 2 примерки.Обработка боковых швов. Стачивание боковых швов.Обработка верхнего среза юбки обтачкой.Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. ВТО изделияТестирование по теме юбка. | **27** | Клешевые юбки. Юбка «солнце», «полу-солнце». Название деталей. Построение чертежа в масштабе 1:4. Построение чертежа в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Обработка верхнего среза юбки. Обработка юбки по технологической карте. | Знать: названия кроя клешевой юбки; мерки для построения чертежа, раскладку деталей юбки, последовательность обработки юбки, название линий чертежа, ТБ, при ручных работах, при ВТО.Уметь: правильно снимать нужные мерки, правильно рассчитывать количество ткани на юбку. Построение чертежа клешевой юбки в натуральную величину с помощью учителя и подготовка выкройки к раскрою. Работать с технологической картой. |
| **Клиньевые юбки**.Клиньевая юбка. Снятие мерок.Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою.Раскладка деталей с учетом припусков на швы. Раскрой.Подготовка к примерке. Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений.Стачивание клиньев, боковых срезов. Заутюживание боковых срезов. ТБ.Объметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы-молния.Раскрой пояса. Обработка пояса.Обработка поясом верхнего среза юбки.Правила заметывания. Заметывание низа изделия. Застрачивание ниа изделия.Окончательная отделка изделия. | **28** | Клиньевая юбка. Снятие мерок. Название деталей. Построение чертежа юбки из шести клиньев. Раскладка деталей с учетом припусков на швы. Раскрой. Обметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы-молния. Раскрой пояса. Обработка пояса. Обработка юбки по технологической карте. | Знать: название кроя клиньевой юбки; мерки для построения чертежа; раскладку деталей юбки; последовательность обработки юбки; название линий чертежа; ТБ при ручных работах, при ВТО.Уметь: правильно снимать нужные мерки, правильно рассчитывать количество ткани на юбку; построение чертежа клиньевой юбки в натуральную величину с помощью учителя и подготовка выкройки к раскрою. Работать с технологической картой |
| **Лоскутная пластика.****Изготовление покрывала.**Выбор орнамента. Подбор ниток, ткани. Выкраивание деталей по шаблону.Соединение мелких деталей.Соединение крупных деталей.Соединение двух частей покрывала.Окончательная ВТО изделия. | **20** | Выбор орнамента. Подбор ниток, ткани. Выкраивание деталей по шаблону.Соединение мелких деталей.Соединение крупных деталей.Соединение двух частей покрывала.Окончательная ВТО изделия.Работа по технологической карте. | Знать: Обработку деталей, правила их соединения в лоскутной пластике.Уметь: Выкраивание деталей по шаблону.Соединение мелких деталей.Соединение крупных деталей.Соединение двух частей покрывала.Окончательная ВТО изделия.Работа по технологической карте |
| **Пошив постельного белья.**Ткани для постельного белья. Раскрой простыни. Сметывание срезов постыни.Стачивание швом вподгибку с закрытым срезом.Наволочка с клапаном. Раскрой наволочки.Обработка поперечных срезов.Отметить длину клапана иобработать боковые срезы двойным швом. Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба.Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника.Обработка выреза пододеяльника.Обработка долевых срезов пододеяльника двойным швом.ВТО изделия. | **34** | Ткани для постельного белья. Бельевые швы. Стандартные размеры постельного белья. Наволочка с клапаном, стандартные размеры. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, название деталей и срезов. Раскрой пододеяльника. Обработка выреза пододеяльника с применением отделки. | Знать: ткани для постельного белья, бельевые швы, Стандартные размеры постельного белья, обработку наволочки, простыни, пододеяльника.Уметь: выполнять бельевые швы, кроить наволочку, простынь, пододеяльник, обрабатывать вырез пододеяльника. |
| **Практическое повторение.****Пошив ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной обтачкой.**Выкраивание подкройной обтачки горловины.Обработка горловины подкройной обтачкой.Обработка боковых срезов ночной сорочки.Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом.Обработка нижнего среза сорочки.Окончательная отделка, чистка, ВТО. Сдача изделия. | **18** | Выполнение операций по технологической карте. Выкраивание подкройной обтачки горловины.Обработка горловины подкройной обтачкой.Обработка боковых срезов ночной сорочки.Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом.Обработка нижнего среза сорочки.Окончательная отделка, чистка, ВТО. Сдача изделия. | Знать: обработку ночной сорочки.Уметь: выполнять, пошив ночной сорочки при помощи технологической карты. |
| **Ремонт одежды**Подбор ниток, материала, рисунка для аппликации. Способы закрепления заплты-аппликции. | **12** | Инструменты и приспособления для вышивки. ТБ при выполнении ручных и машинных работ. | Знать: инструменты и приспособления для аппликации.Уметь:Выполнять штопку в месте разрыва с помощю штопки или косых стежков,прокладывать машинную строчку точно по краю заплаты . |
| **Контрольная работа.** | **2** | Закрепление полученных знаний. | Знать: поузловую обработку изделия, последовательность обработки изделия. |
|  **Итого:** | **340** |  |  |

**Календарно- тематический план 7 класс.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ урока** | **Название раздела, темы** | **Элементы содержания изучаемого материала** | **Кол-во часов** | **Тип урока** | **Форма урока** | **Средства обучения** | **Домашнее задание** |  **Дата** |
| **Теоретическая**  **часть**  | **Практическая** **часть** | **План.** | **Факт** |
| 1-2 | **Вводное занятие** | Ознакомление с задачами и планом работы на год. ТБ при работе в швейной мастерской. | Распределение рабочих мест. | 2 | Комбинированный | Консультация | Раздаточный материал | Нет задания |  |  |
|  | **Промышленные швейные машины** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сведения о промышленных швейных машинах. | Сведения о промышленных швейных машинах: специализированные швейные машины и машины полуавтоматы, краеобметочные швейные машины, оверлоки. | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс | Повторить виды промышленных швейных машин |  |  |
| 3 | Универсалльна промышленная швейная машина | Механизмы промышленной швейной машины. Универсалльна промышленная швейная машина | \_ | 1 | Комбинированный | Беседа | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс | Повторить |  |  |
| 4 | Органиация рабочего места |  - | Организация рабочего места. Правила безопасной работы. | 1 |  | практикум | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс | Выучить |  |  |
| 5 | Краеобметочная швейная машина. | Рабочие органы машины. Двуниточный обметочный стежок. Организация рабочего места и ТБ при работе на краеобметочной швейной машине. | Организация рабочего места и ТБ при работе на краеобметочной швейной машине. | 1 | Комбинированный | практикум | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс | Повторить |  |  |
| 6 | Заправка верхней и нижней ниток. | \_ | Заправка верхней инижней ниток. | 1 | Комбинированный | практикум | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс | Нет задания |  |  |
|  | **Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-11 | Ткани для пошива постельного белья. Бельевые швы. Выполнение двойного шва на образце. | Ткани для пошива постельного белья. Бельевые швы: двойной, запошивочный, в подгибку с закрытым срезом. Технические требования к выполнению двойного шва. | Выполнение двойного шва на образце. | 5 | Изучение и первичное закрепление новых знаний. Комбинированный. | Лекция. Беседа. | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс | Составить коллекцию образцов тканей для постельного белья. |  |  |
| 12-13 | Запошивочный шов. Выполнение запошивочного шва на образце. | Технические требования к выполнению запошивочного шва. | Выполнение запошивочного шва на образце. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело» 7 класс Технологическая карта: «обработка двойного шва». | Технология изготовления запошивочного шва, схема шва |  |  |
| 14-15 | Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом на образце. | Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. | Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом на образце. | 2 | Комбинированный. | Практикум | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта: «обработка соединительного шва» | Технология изготовления шва в подгибку с закрытым срезом, схема шва |  |  |
| 16-20 | Виды отделки. Окантовочный шов. Обработка среза детали окантовочным швом. | Виды отделки. Окантовочный шов. | . Обработка среза детали окантовочным швом. | 5 | Комбинированный | Практикум | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта: «обработка окантовочного шва». | Технология изготовления окантовочного шва, схема шва |  |  |
| 21-23 | Оборки. Виды обработки отлетного среза оборки. | Оборки. Виды обработки отлетного среза оборки: ручным способом, зигзагообразной машинной строчкой | Обработка отлетного среза деталей. | 3 | Комбинированный | Практикум | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта: «обработка окантовочного шва». | Технология изготовления оборки. |  |  |
| 24-25 | Соединение оборки с основной деталью стачным швом на образце. |  | Соединение оборки с основной деталью стачным швом на образце. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 26-27 | Соединение оборки с основной деталью накладным швом на образце. | Соединение оборки. | Соединение оборки с основной деталью накладным швом. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 28-31 | Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце. | Втачивание оборки. | Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце. | 4 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 32-33 | Ночная сорочка. Снятие мерок | Ночная сорочка. Назначение и фасоны ночных сорочек. Ночная сорочка без плечевого шва. Детали ночной сорочки. Правила снятия мерок. | Снятие мерок | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Правила снятия мерок |  |  |
| 34-35 | Построение чертежа основы ночной сорочки в масштабе 1:4. Расчет расхода ткани. |  | Построение чертежа основы ночной сорочки в масштабе 1:4. Расчет расхода ткани. | 4 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта: | Нет задания |  |  |
| 36-39 | Обработка выреза горловины углом на образце. | Технология обработки выреза горловины. | Обработка выреза горловины углом на образце. | 4 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 40-42 | Обработка выреза горловины каре на образце. | Технология обработки выреза горловины каре. | Обработка выреза горловины каре на образце. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 43-44 | Обработка выреза горловины овальной формой на образце. | Технология обработки выреза горловины. | Обработка выреза горловины овальной формой на образце. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 45-48 | Построение чертежа основы ночной сорочки на себя и подготовка выкройки к раскрою. | Декодирование ткани. | Построение чертежа основы ночной сорочки на себя и подготовка выкройки к раскрою. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Правила подготовки выкройки к раскрою |  |  |
| 49-51 | Изготовление выкройки подкройной обтачки. | \_ | Изготовление выкройки подкройной обтачки. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила кроя подкройной обтачки |  |  |
| 52-53 | Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки ночной сорочки. | Изменение выкройки ночной сорочки. | Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки ночной сорочки. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила моделирования |  |  |
| 54-55 | Раскладка лекал на ткани. Обмеловка деталей и раскрой. ТБ. | Технология раскладки лекал на ткани. | Раскладка лекал на ткани. Обмеловка деталей и раскрой. ТБ. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить тб |  |  |
| 56-58 | Подготовка изделия к обработке. ТБ. | Ручные стежки. | Провести линию плеча, определить середину детали. Проложить контрольные линии строчек прямых стежков. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 59-63 | Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. | Технология обработки выреза горловины. | Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. | 5 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 64-68 | Обработка боковых срезов ночной сорочки. | Запошивочный шов. | Обработка боковых срезов ночной сорочки. | 5 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Схемы швов |  |  |
| 69-71 | Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом. | Краевые швы. Шов вподгибку с закрытым срезом. | Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Схема шва |  |  |
| 72-74 | Обработка нижнего среза сорочки. | Виды отделки. Оборки. Соединение оборки с основной деталью стачным швом на образце. | Обработка нижнего среза сорочки. | 3 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. |  Продумай варианты отделки сорочки |  |  |
| 75-76 | Окончательная отделка, чистка, ВТО. Сдача изделия. | Окончательная отделка, чистка, ВТО. | Окончательная отделка, чистка, ВТО. Сдача изделия. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Пошив однодетально****го изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапаном.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77-78 | Льнянаяи х/б ткань. Л/р свойства тканей | Льняная и х/б ткань. Свойства тканей. | Л/р «свойства льняной и х/б ткани». | 2 | Комбинированный | Совершенство вание  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 79-80 | Наволочка с клапаном. Обработка поперечных срезов. | Наволочка с клапаном, стандартные размеры. | Определение размера наволочек по подушке. Подготовка ткани к раскрою. Выполнение разметки детали наволочки на ткани и раскрой. Пошив наволочки с клапаном. | 2 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 81-82 | Разметка длины клапана. Сметывание боковых швов одновременно с клапаном. | Разметка длины клапана. | Разметка длины клапана. Сметывание боковых швов одновременно с клапаном. | 2 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 83-85 | Обработка двойным швом боковых срезов. | Двойной шов. Технические требования к выполнению двойного шва. | Обработка двойным швом боковых срезов. | 3 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Схема шва |  |  |
| 86-87 | Окончательная отделка наволочки. | \_ | Окончательная отделка наволочки. | 2 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88-89 | Пижама. Снятие мерок. | Пижама. Комплект, пижамная сорочка, пижамные брюки, поясное изделие. | Снятие мерок. | 2 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила снятия мерок |  |  |
| 90-93 | Построение чертежа брюк в масштабе 1:4. | Инструкционная карта: «Построение чертежа брюк в масштабе 1:4.» | Построение чертежа брюк в масштабе 1:4. | 4 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 94-95 | Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. | Технология построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. | Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. | 2 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Выполни в тетради эскиз пижамы запиши детали пижамы |  |  |
| 96-97 | Раскладка детали на ткани. Правила раскроя. Обмеловка деталей. Раскрой. |  Правила раскроя. | Раскладка детали на ткани. Обмеловка деталей. Раскрой. | 2 | Комбинированный | Практикум.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить провала кроя |  |  |
| 98-99 | План работы по пошиву. Перенос меловых линий копировальными стежками. | План работы по пошиву. | Перенос меловых линий копировальными стежками. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 100-101 | Подготовка пижамных брюк к примерке. Сметывание изделия. | \_ | Сметывание изделия. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила проведения примерки |  |  |
| 102-105 | Проведение примерки. Внесение уточнений. | \_ | Проведение примерки. Внесение уточнений. | 4 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила проведения уточнений после примерки |  |  |
| 106-109 | Обработка шаговых срезов пижамных брюк. | \_ | Обработка шаговых срезов пижамных брюк. | 4 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 110-113 | Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. | \_ | Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. | 4 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 114 -115 | Обработка верхнего среза брюк швом вподгибку с закрытым срезом. | \_ | Обработка верхнего среза брюк швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Схема шва |  |  |
| 116-117 | Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка. | \_ | Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 118-119 | Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к раскрою. | \_ | Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка выкройки к раскрою. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 120-121 | Раскладка деталей на ткани. Обмеловка деталей. Раскрой. | \_ | Раскладка деталей на ткани. Обмеловка деталей. Раскрой. | 2 | Комбинированный | Совершенство вание.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 122-123 | Подготовка деталей кроя пижамной сорочки к обработке. | Ручные стежки. | Провести линию плеча, определить середину детали. Проложить контрольные линии строчек прямых стежков. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 124-127 | Обработка горловины косой обтачкой. | Технология обработки горловины косой обтачкой. | Обработка горловины косой обтачкой. | 4 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Технология изготовления косой обтачки |  |  |
| 128-132 | Обработка боковых срезов. | Запошивочный шов. | Обработка боковых срезов. | 5 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 133-136 | Обработка нижнего среза пижамной сорочки по модели. | Виды отделки. Краевые швы. Шов в подгибку с закрытым срезом. | Обработка нижнего среза сорочки. | 4 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 137-138 | Обработка срезов рукава швом вподгибку с закрытым срезом. | Краевые швы. Шов в подгибку с закрытым срезом. | Обработка срезов рукава швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 139-140 | Выбор отделки готовой пижамы. | Тесьма. | Наметить линию настрачивания тесьмы. | 2 | Комбинированный | Совершенствование.  | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 141-142 |  Отделка пижамы. | Ручные швы. Шов зигзаг. | Намётывание от бокового шва тесьмы, оставляя концы тесьмы длиной 10см.Нестрачивание тесьмы. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс | Подумай какую отделку можно применить к пижаме |  |  |
| 143-144 | Окончательная отделка. |  | Окончательная отделка, ВТО. | 2 | Комбинированный | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс | Нет задания |  |  |
| 145 | Тестирование по теме: «Детская пижама». | Тестирование по теме: «Детская пижама». | \_ | 1 | Закрепление полученных знаний | Тест. |  | Нет задания |  |  |
|  | **Обработка отдельных деталей и узлов поясных изделий.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146-147 | Обработка вытачек. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. | Технология обработки вытачек.Раствор вытачки, сутюживание концов вытачек. | Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знаний. Комбинированный.  | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить технологию обработки вытачек |  |  |
| 148-149 | Складки. Выполнение односторонней и встречной складки на образце. | Складки. Односторонние, двусторонние, бантовые, встречные складки. | Складки. Выполнение односторонней и встречной складки на образце. | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить варианты складок, при пошиве каких изделий они применяются. |  |  |
| 150-151 | Выполнение бантовой и встречной складки. | Технология выполнениея бантовой и встречной складки. | Выполнение бантовой и встречной складки. | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 152-154 | Обработка застежки в поясных изделиях. | Обработка застежки в поясных изделиях. | Обработка застежки тесьмой-молнией на образце. | 3 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить технологию обработки застёжки |  |  |
| 155-156 | Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. | Технология пришивания крючков, петель и кнопок | Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Технология пришивания пуговиц |  |  |
| 157-159 | Петли. Выполнение петель из ниток. Выполнение обметанной петли. | Петли.Обработка обметанной петли. | Выполнение петель из ниток. Выполнение обметанной петли. | 3 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила изготовления петель |  |  |
|  | **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160-161 | Свойство шерстяных тканей, получение пряжи. Л/р: «Определение шерстяных тканей». | Свойство шерстяных тканей, получение пряжи. | Л/р: «Определение шерстяных тканей». | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 162-163 | Ассортимент поясных изделий. | Сведения о юбках. Прямая юбка, детали. Ассортимент поясных изделий. | Выбор модели. | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 164-165 | Название срезов. Снятие мерок. Расчет расхода ткани. | Название срезов. Мерки для построения чертежа. | Снятие мерок. Расчет расхода ткани. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 166-167 | Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. | Расчеты для построения чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. | Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Прямая юбка ,повторить |  |  |
| 168-169 | Построение юбки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки прямой юбки к раскрою. | Инструкционная карта: «Построение чертежа прямой юбки». | Построение юбки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки прямой юбки к раскрою. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 170-173 | Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. | Моделирование. | Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. | 4 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Зарисовать в тетради несколько вариантов модели прямой юбки |  |  |
| 174-175 | Раскладка деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. ТБ. | Правила раскладки деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. ТБ. | Раскладка деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. ТБ. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила раскладки кроя юбки на ткани |  |  |
| 176-177 | Подготовка деталей юбки к обработке. Перенос меловых линий копировальными стежками. | Подготовка деталей юбки к обработке. | Подготовка деталей юбки к обработке. Перенос меловых линий копировальными стежками. | 2 | Комбинированный. | Отработка навыков прокладывания копировальных стежков. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Термин-смётывание,замётывние |  |  |
| 178-181 | Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия. | Подготовка изделия к примерке. | Сметывание изделия. | 4 | Комбинированный. | Отработка навыков прокладывания копировальных стежков. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 182-183 | Проведение примерки. Внесение уточнений. | \_ | Проведение примерки. Внесение уточнений. | 2 | Комбинированный. | Отработка навыков прокладывания копировальных стежков. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 184-185 | Стачивание вытачек. ТБ при работе с утюгом. | ТБ при работе с утюгом. | Стачивание вытачек. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Технология обработки вытачек |  |  |
| 186-187 | Обработка боковых срезов. Обработка застежки. | Технологическая карта. | Обработка боковых срезов. Обработка застежки. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Технология обработки застёжки |  |  |
| 188-189 | Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки. | Технологическая карта. | Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Технология обработки верхнего среза юбки притачным способом |  |  |
| 190-191 | Обработка нижнего среза швом вподгибку. ВТО изделия. Чистка, пришивание пуговиц. | Технологическая карта. | Обработка нижнего среза швом вподгибку. ВТО изделия. Чистка, пришивание пуговиц. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 192 | Тестирование по теме: «Прямая юбка». | \_ | Тестирование по теме: «Прямая юбка».  | 1 | Закрепление полученных знаний. | Тестирование | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Построение и раскрой клешевых юбок.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193-194 | Клешевые юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок. | Клешевые юбки. Юбка «солнце». Название деталей. | Снятие мерок. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Виды клещевых юбок |  |  |
| 195-196 | Построение чертежа юбки: «солнце» в масштабе 1:4. | Инструкционная карта: Построение чертежа юбки «солнце» . | Построение чертежа юбки : «солнце» в масштабе 1:4. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 197-198 | Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | Расчеты для построения чертежа юбки «солнце» | Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 199-201 | Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 1:4. | Инструкционная карта. | Построение чертежа юбки «полу-солнце» в масштабе 1:4. | 3 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 202-203 | Построение чертежа юбки «полу-солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | Инструкционная карта. | Построение чертежа юбки «полу-солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 204-205 | Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. | Декатирование ткани. Припуски на швы. | Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Особенности кроя клещевых юбок |  |  |
| 206-207 | Подготовка деталей юбки к обработке. Проложить копировальные строчки. | Подготовка деталей юбки к обработке. | Проложить копировальные строчки. | 2 | Комбинированный. | Отработка навыков прокладывания копировальных стежков. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 208-209 | Подготовка изделия к примерке. Сметывание изделия. ТБ. | Подготовка изделия к примерке. | Сметывание изделия. ТБ. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 210-211 | Проведение примерки. Внесение уточнений. Проведение второй примерки. | Проведение примерки. | Внесение уточнений. Проведение второй примерки. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 212-215 | Обработка боковых швов. Стачивание боковых швов. | Стачной шов. | Обработка боковых швов. Стачивание боковых швов. | 4 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 216-217 | Обработка верхнего среза юбки обтачкой. | Обработка верхнего среза юбки. | Обработка верхнего среза юбки обтачкой | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 218-219 | Обработка нижнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. ВТО. изделия. | Краевые швы. | Обработка нижнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. ВТО изделия. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Схемы краевых швов |  |  |
| 220 | Тестирование по теме: «Юбка». | Клещевые юбки. | Обработка клещевых юбок. | 1 | Закрепление полученных знаний | Тест | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс | Нет задания |  |  |
|  | **Клиньевые юбки.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Клиньевая юбка. Снятие мерок. | Клиньевая юбка. | Снятие мерок. | 1 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить,виды клиньевых юбок |  |  |
| 222-223 | Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4. | Инструкционная карта: «Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4.» | Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 224-225 | Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. | Припуски на швы. | Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 226-227 | Раскладка деталей с учетом припусков на швы. Раскрой. | \_ | Раскладка деталей с учетом припусков на швы. Раскрой. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 228-229 | Подготовка к примерке. Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. | Подготовка к примерке. | Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 230-233 | Стачивание клиньев, боковых срезов. Заутюживание боковых срезов. ТБ. | Стачной шов. | Стачивание клиньев, боковых срезов. Заутюживание боковых срезов. ТБ. | 4 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 234-237 | Обметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы- молния. | Краеобметочная швейная машина. | Обметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы- молния. | 4 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 238-241 | Раскрой пояса. Обработка пояса. | Раскрой пояса. | Раскрой пояса. Обработка пояса. | 4 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Правила раскраивания пояса |  |  |
| 242-245 | Обработка поясом верхнего среза юбки. | Обработка поясом верхнего среза юбки. | Обработка поясом верхнего среза юбки. | 4 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 246-247 | Правила заметывания. Заметывание низа изделия. Застрачивание низа изделия. | Правила заметывания. | Заметывание низа изделия. Застрачивание низа изделия. | 4 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Особенности обработки низа клиньевой юбки |  |  |
| 248-249 | Окончательная отделка изделия. | \_ | Окончательная отделка изделия. Пришивание пуговиц. | 2 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Лоскутная пластика.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250-251 | Выбор орнамента. Подбор ниток, ткани. | Выбор орнамента. | Подбор ниток, ткани. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Приготовить материалы |  |  |
| 252-255 | Выкраивание деталей по шаблону. | \_ | Выкраивание деталей по шаблону. | 4 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Правила выкраивания деталей |  |  |
| 256-262 | Соединение мелких деталей. | \_ | Соединение мелких деталей. | 7 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Технология соединения мелких деталей |  |  |
| 263-267 | Соединение крупных деталей. | \_ | Соединение крупных деталей. | 5 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Повторить |  |  |
| 268-269 | Соединение двух частей покрывала. | \_ | Соединение двух частей покрывала. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Повторить |  |  |
| 270 | Окончательная ВТО изделия. | \_ | Окончательная ВТО изделия | 1 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс  | Повторить |  |  |
|  | **Пошив постельного белья.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271-272 | Ткани для постельного белья. Раскрой простыни. Сметывание срезов простыни. | Ткани для постельного белья. | Раскрой простыни. Сметывание срезов простыни. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 273-276 | Стачивание швом вподгибку с закрытым срезом. | Краевые швы. Технические требования к выполнению шва. | Стачивание швом вподгибку с закрытым срезом. | 3 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Бельевые швы |  |  |
| 277-279 | Наволочка с клапаном. Раскрой наволочки. | Наволочка с клапаном. Клапан. | Раскрой наволочки. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 280-283 | Обработка поперечных срезов. | Краевые швы. Технические требования к выполнению шва. | Обработка поперечных срезов. | 3 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Швы используемые при пошиве наволочки |  |  |
| 284-286 | Отметить длину клапана, обработать боковые срезы двойным швом. | Двойной шов. Технические требования к выполнению шва. | Отметить длину клапана, обработать боковые срезы двойным швом. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Схема двойного шва |  |  |
| 287-290 | Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. | Пододеяльник. | Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. | 3 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 291-294 | Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. | Подкройная обтачка. | Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. | 5 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Варианты обработки выреза горловины |  |  |
| 295-297 | Обработка выреза пододеяльника. | Обработка углов подкройной обтачкой. | Обработка выреза пододеяльника. | 4 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 298-302 | Обработка долевых срезов пододеяльника двойным швом. | Двойной шов. Технические требования к выполнению шва. | Обработка долевых срезов пододеяльника двойным швом. | 6 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 302-305 | Обработка поперечных срезов пододеяльника двойным швом. | Двойной шов. Технические требования к выполнению шва. | Обработка поперечных срезов пододеяльника двойным швом. | 5 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 305-306 | ВТО изделия. | Складывание по стандарту. | ВТО изделия. | 4 | Комбинированный. | Отработка навыка ВТО изделия. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Практическое повторение. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной обтачкой.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Выкраивание подкройной обтачки горловины. | \_ | Выкраивание подкройной обтачки горловины. | 1 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить правила кроя подкройной обтачки |  |  |
| 307-311 | Обработка горловины подкройной обтачкой. | \_ | Обработка горловины подкройной обтачкой. | 4 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Повторить обработку подкройной обтачки |  |  |
| 312-316 | Обработка боковых срезов ночной сорочки. | \_ | Обработка боковых срезов ночной сорочки. | 4 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 317-320 | Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом. | \_ | Обработка рукава швом вподгибку с закрытым срезом. |  | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 321-325 | Обработка нижнего среза сорочки. | \_ | Обработка нижнего среза сорочки. | 3 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 326-327 | Окончательная отделка изделия, чистка, ВТО. Сдача изделия. | \_ | Окончательная отделка изделия, чистка, ВТО. Сдача изделия. | 2 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Ремонт одежды.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328-334 | Подбор ниток, материала, рисунка для аппликции. Вышивание. | Аппликация. Техника вышивания. Подбор ниток, материала, рисунка для аппликации. | Выполнение заплаты в виде аппликации ручным способом. | 6 | Комбинированный. | Практикум. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Приготовить ткань для аппликации |  |  |
| 335-338 | Изготовление заплаты в виде аппликации. | Подбор материала, рисунка. | Выполнение заплаты в виде аппликации машинным способом. | 6 | Комбинированный. | Совершенствование. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Технология изготовления заплаты аппликации. |  |  |
|  | **Контрольная работа.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339-340 | Контрольная работа. | Контрольная работа: вопросы по пройденным темам. | \_ | 2 | Проверка и оценказнаний. | Тест. | Учебник«ТехнологияШвейное дело»7класс Технологическая карта. | Нет задания |  |  |

**Ресурсное обеспечение урока.**

1. Технология. Швейное дело: учеб, для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г.
Мозговая 5-е изд.- М: Просвещение, 2009г.

2. Швейное дело: учеб, для 6 кл. спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая 3-е

изд.- М.: Просвещение, 2007г.

3. Технология. Швейное дело 8 класс: учеб, для спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г.
Мозговая 2-е изд.- М.: Просвещение, 2009г.

4. Технология. Швейное дело. 7 класс: учеб, для спец. (коррекц.) образоват. учереждений VIII вида/ Г.Б. Картушина, Г.Г.
Мозговая 3-е изд.- М.: Просвещение, 2009г.

 **Демонстрационный материал.**

 **Таблицы.**

1. Инструкционная карта: «Построение чертежа ночной сорочки без плечевого шва».
2. Технологическая карта: « Обработка ночной сорочки без плечевого шва».
3. Инструкционная карта: « Построение наволочки с клапаном».
4. Технологическая карта: « Обработка наволочки с клапаном».
5. Инструкционная карта: « Построение чертежа поясного бельевого изделия»
6. Технологическая карта: « Обработка поясного бельевого изделия».
7. Инструкционная карта: « Построение чертежа основы прямой юбки».
8. Технологическая карта: « Обработка прямой юбки».
9. Инструкционная карта: « Построение чертежа клешевой юбки».
10. Технологическая карта: « Обработка клешевой юбки».
11. Инструкционная карта: « Построение чертежа клиньевой юбки».
12. Технологическая карта: « Обработка клиньевой юбки».
13. Технологическая карта: « Обработка постельного белья».
14. Технологическая карта: « Выполнение изонити».

 **Медиаресурсы.**

1. DVD фильм: «Производство льна».
2. DVD фильм: « Производство шерстяных тканей».
3. Презентация: « Изонить».

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.**

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) составлена на основе программы В.В.Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида для 8 класса 408 часов.

Цели профессионально-трудового обучения:

* освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
* овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
* развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
* воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

получение оп

 деятельности человека, элементов машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработки материалов;

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;

 - умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции- коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, личностно-само развивающую.

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся учатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, инструкционная карта). Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график и др.).

 Перечень «знаний и умений» формируемых у школьников 8 классов.

 Должны знать:

* правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон;
* виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к работе;
* виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах;
* возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в лоскутной пластике;
* правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;
* эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения оформления чертежей швейных изделий;
* правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою;
* технологию выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей.

 Должны уметь:

- осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;

- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать скорость, выполнять машинные строчки :по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать линию стежка;

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать игы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладные материалы;

- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым срезом и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатками.

**Содержание изучаемого курса.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Раздел, тема. |  Кол-во часов |  Содержание темы. | Требование к уровню подготовки учащихся (знать, уметь) |
| **Вводное занятие.** | **2** | Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требоания. | Знать: задачи на престоящий учебный год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гиги енические требования. |
| **Вышивание гладью**Применение вышивки для украшения швейного иделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.Выбор рисунка и подбор ниток.Перевод рисунка на ткань.Выполнение гладьевых стежков. | **75** | Отделка на изделии (гладь). Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки. Организация рабочего места. ТБ при ручных работах. Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. Выбор рисунка и подбор ниток. Выполнение гладьевых стежков. | Знать: применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.Уметь:Выполнять организацию своего рабочего места. Соблюдать ТБ при выполнении ручных стежков. Производить перевод рисунка на ткань, выбор рисунка и подбор ниток. Выполнять гладьевые стежки. |
| **Сведения о работе швейных машин.**Машинные стежки и строчки.Рабочие механизмы швейной машины.Приспособления к швейным машинам.Образование челночного машинного стежка.Неполадки в работе швейной машины.Уход за швейной машиной. | **10** | Машинные стежки и строчки (челночный двухниточный стежок, цепной однониточный стежок). Рабочие механизмы швейной машины. Приспособления малой механизации швейной машины. Процесс образования челночного машинного стежка. Неполадки в работе швейной машины и способы их устранения. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и сборка челночного комплекта. Техника безопасности при работе на швейной машине. | Знать: Бытовые швейные машины. Рабочие механизмы швейной машины. Процесс образования челночного машинного стежка. Технику безопасности при работе на швейной машине.Уметь: Использовать в работе приспособления малой механиации. Исправлять неполадки в работе швейной машины. Выполнять чистку и смаку швейной машины, а также разборку и сборку челночного комплекта.Соблюдать Т.Б. При работе на бытовой швейной машине. |
| **Элементы материаловедения.**Волокна шелка.Пряжа из волокон шелка.Свойства шелковых тканей.Л/р «Сравнение х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам.»Волокна искусственного шелка. Свойства тканей и искусственного шелка.Л/р « Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна (прочности,способность смачиваться водой, стойкость при нагревании).»Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. | **10** | Получение шелкого волокна. Свойства натурального шелкого волокна. Получение пряжи из шелкого волокна. Шелковые ткани и их свойства. Технологические свойства тканей из натуральных волокон. Получение и свойства искусственного шелка (вискозное и ацетатное волокно). Определение тканей из натурального и искусственного шелка. Свойства волокон капрона, нитрона и лавсана. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. | Знать: Получение шелкого волокна. Свойства натурального шелкого волокна. Получение пряжи из шелкого волокна. Шелковые ткани и их свойства. Технологические свойства тканей из натуральных волокон. Получение и свойства искусственного шелка. Свойства волокон капрона, лавсана и нитрона. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон.Уметь: Определять ткани из натуральных и искусственных волокон шелка. |
| **Дополнительные сведения о ткани.**Отделка ткани.Воможные дефекты ткани в процессе ее проиводства.Выбор ткани для пошива верхней одежды.Подготовка ткани к раскрою и раскрой. | **4** | Отделка ткани. Воможные дефекты ткани в процессе ее проиводства. Выбор ткани для пошива верхней одежды. Подготовка ткани к раскрою и раскрой. | Знать: Виды отделки ткани. Воможные дефекты в процессе ее производства.Уметь: Выбрать ткань для пошива верхней одежды. Выполнять подготовку ткани к раскрою и выполнять раскрой. |
| **Сведения об одежде.**Стиль в одежде и мода.Комплекты женской одежды.Силуэт в одежде.Фасоны плечевых иделий.Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия.Описание фасона изделия. | **8** | Стиль в одежде и мода. Комплекты женской одежды. Силуэт в одежде. Фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Фигуры людей в зависимости от осанки. Описание фасона изделия. | Знать: Что такое одежда? Что такое мода в одежде? Стили в одежде. Фасоны плечевых изделий.Уметь: Учитывать особенности фигуры при выборе фасона изделия. Различать фигуры в ависимости от осанки. Составлять описание фасона изделия.  |
| **Построение чертежа основы блуки. Элементарное моделирование и раскрой.**Сведения о блузках. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Мерки для построения чертежа основы блузки.Построение чертежа основы блузки.Название деталей и контурных срезов.Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную величину.Подготовка деталей выкройки к раскрою.Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузке.Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой.Расчет расхода ткани на блузку.**Соединение основных деталей плечевого изделия.**Способы обработки горловины, пройми низа цельнокроеногорукава.Виды обработки низа блуки в зависимости от ее назначения.Подготовка блузки к примерке.Проведение примерки блузки. Внесение уточнений после примерки.Обработка нагрудных выточек, плечевых и боковых срезов.Раскрой и обработка косой обтачки.Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой.Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среа.Утюжка и складывание блузки по стандарту. | **18****22** | Сведения о блузках. Прямая блузка без рукавов и воротника. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения.ТБ при ручных и машинных работах. Снятие мерок и построение чертежа 1:4 основы прямой блузки и в натуральную величину . Подготовка деталей выкройки к раскрою. Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузке. Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки, Внесение уточнений после примерки. Обработка нагрудных выточек, плечевых и боковых срезов. Обработка горловины и пройм косой обточкой. Обработка низа швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка изделия.Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения. Проведение примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка горловины, пройм и нижнего среза косой обтачкой.Окончательная обработка изделия. | Знать: Общие сведения о блузках. Блука прямая без рукавов и воротника.Уметь: Выполнять разные способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Выполнять обработку низа блузки. Применять Т.Б. при выполнении работ. Выполнять снятие мерок и построение чертежа основы прямой блузки. Подготовка деталей выкройки к раскрою. Выполнть моделирование блузок на основе выкройки прямой блузке.Производить раскладку деталей выкройки на ткани и раскрой. Проводить примерку и вносить уточнения после. Выполнять обработку нагрудных выточек, плечевых и боковых срезов, обработку низа, окончательную отделку изделия.Знать:Способы обработки горловины,пройм и низа цельнокроеного рукава в зависимости от назначения изделия.Уметь: проводить примерку, Вносить уточнения после примерки. Выполнять обработку нагрудных выточек, плечевых и боковых срезов. Выполнять раскрой косой обтачки, обработкукосой обтачкой среза детали. Выполнять влажно-тепловые работы. |
| **Практическое повторение: «Пошив жилета».**Наначение и фасоны жилета.Расчет расхода ткани при пошиве жилета.Подготовка ткани к раскрою. Раскрой.Обработка хлястика.Обработка боковых и плечевых срезов.Обработка бортов и горловины.Обработка пройм.Обработка застежки. | **31** | Назначение и фасоны жилета. Расчет расхода ткани при пошиве жилета. Подготовка ткани к раскрою. Пошив по технологической карте. ТБ при ручных и машинных работах, при ВТО. | Уметь: снимать мерки, рассчитать расход ткани для пошива ночной сорочки, подготовить выкройку к раскрою, испольовать технологическую карту.Знать: наначение жилета, условную апись мерок, ТБ при ручных и машинных работах, при ВТО. Обработку среза окантовочным швом, обработку низа изделия и окончательную отделку. |
| **Самостоятельная работа: «Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.».** | **4** | Самостоятельное выполнение обработки окантовочным швом и косой обтачкой, по технологической карте на образце. | Знать: Обработку среза окантовочным швом и косой обтачкой.Уметь: Работать с технологическими картами. |
| **Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой.**Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов.Виды выреза горловины в платье без воротника( круглый, каре, углом).Использование выкройки блузки для иготовления выкройки платья.Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.Раскрой. | **13** | Фасоны цельнокроеного, описание фасонов. Сведение о платье. Виды выреза головины в платье без воротников. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Навание деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Изменение выкройки основы блузки.Снятие мерки длины изделия. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1:4) .Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. | Знать: Фасоны цельнокроеного, описание фасонов платья. Сведение о платье. Виды выреза горловины в платье без воротников. Навание деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья.Уметь: использовать выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Выполнять расчет и расположение вытачек по линии талии. Выполнять изменение выкройки основы блузки. Уметь снимать мерки длины изделия. Выполнять моделирование выреза горловины в платье без воротника. Подготавливать выкройки платья к раскрою. Выполнять раскладку выкройки на ткани.Знать: виды выреза горловины ( круглый, каре, углом). Детали платья.Формулы расчетов для построения. |
| **Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельными рукавами.**Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.Иготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.Сметывание деталей.Примерка платья. Устранение дефектов после примерки.Обработка вытачек.Стачивание плечевых срезов.Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки.Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья.Обработка отлетного среза обтачки.Выметывание среза.Приутюживание готовой горловины.Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов.Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза.Утюжка и складывание изделия. | **37** | Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка выточек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление подкройной обтачки, соединение по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка пройм. Утюжка и складывание иделия. | Знать:Виды обтачек ( долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.Уметь: выполнять обработку горловины разной формы. Выполнять подготавливать изделие к примерке и проведение ее. Выполнять обработку выточек, боковых , плечевых срезов.Соблюдать ТБ при выполнении ручных, машинных, влажно-тепловых работах. Выполнять обработку среза оборкой. Обработку низа изделия и низа рукава. Выполнять обработку на краеобъметочной машине. |
| **Ремонт одежды.**Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия.Наложение заплаты на образце.Штуковка. Применениештуковки.Выполнение штуковки на образце. | **9** | Виды заплат. Виды ремонта в зависимости от характера изделия. Разметка заплаты. Соединение заплаты с изделием. Технические условия при наложении заплаты стачным швом на образце.Применение штуковки.Выполнение штуковки на образце. | Знать: Виды заплат. Виды ремонта в зависимости от характера изделия.Технические условия при наложении заплаты. Применение штуковки.Уметь:делать разметку заплаты и содинение ее с образцом; выполнение штуковки. Соблюдение Т.Б. |
| **Самостоятельная работа.**Пошив по готовому крою постельного белья. | **17** | Пошив по готовому крою постельного белья с использованием технологической карты. | Знать: Обработку постельного белья.Уметь: Работать с технологической картой. |
| **Отделка легкой одежды.**Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами.Правила раскроя отделочных деталей.Раскрой рюшей, воланов.Обработка на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей.Притачивание оборок.Втачивание воланов.Настрачивание рюшей.Раскойи застрачивание деталей иделия со складочками.Мережка столбиком,пучками.Выполнение мережки. | **29** | Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами.Правила раскроя отделочных деталей.Обработка оборок, воланов ,рюш. Соединение оборок, воланов, рюш.Выполнение мережки столбиком. Выполнение мережки пучками. | Знать: виды отделки; раличия между оборками, воланами, рюшами. Правила раскроя. ТБ при работе на электрических швейных машинах. Правила выполнения мережки.Уметь: Раскраивать отделочные детали. Обрабатывать воланы, рюши, оборки. Соединять отделочные детали с изделиями.Выполнять обработку мережки столбиком и пучками. |
| **Построение чертежа** **основы платья.**Мерки для платья, правила снятия ихОсновные условные линии и ориентирные точки фигуры.Изготовление чертежа основы платья.Детали платья. Название контурных срезов выкройки. | **10** | Снятие мерок, правила. Построение чертежа основы платья.Детали платья. Название контурных срезов. | Знать: Мерки для построения чертежа основы платья. Детали платья. Название контурных срезов.Уметь: Сроить чертеж по инструкционной карте. |
| **Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Обработка воротника.**Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке.Построение чертежей рукава и воротника на стойке.Фасоны воротников.Составление плана работы по изготовлению воротника на стойке.Раскрой воротника. Обработка воротника.Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя Виды обработки низа короткого рукава. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава.Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. | **18** | Снятия мерок для построения чертежейпрямого длинного рукава и воротника на стойке. Построение чертежей. Фасоны воротников. Сотавление плана работы по изготовлению воротника на стойке. Раскрой и обработка воротника.Виды обработки ниа короткого рукава.Раскрой рукава с учетом направлениядолевой нити. | Знать: Правила снятия мерок. Производить расчеты для построения.Фасоны воротников.Правила составления плана работы.Виды обработки низа короткого рукава.Уметь: Производить построение чертежа основы втачного длинного рукава по инструкционной карте.Составлять план работы по изготовлению воротника на стойке.Производить раскрой и обработкуворотника, раскрой рукава. |
| **Обработка деталей с кокетками.**Виды кокеток.Элементарное моделирование кокеток.Раскрой.Обработка притачных кокеток с прямым и овальным срезом.Соединение кокеток с фигурным нижним срезом с основной деталью накладным швом принастрачивании отделочной строчкой.Утюжка деталей с кокетками. | **9** | Виды кокеток.Элементарное моделирование кокеток.Раскрой.Обработка притачных кокеток с прямым и овальным срезом.Соединение кокеток с фигурным нижним срезом с основной деталью накладным швом принастрачивании отделочной строчкой.Утюжка деталей с кокетками. | Знать:Способы моделирования кокеток. Виды кокеток.Уметь: Выполнять обработку притачных кокеток с прямым и овальным срезом, а также с фигурным нижним срезом и соединение их с изделием. Выполнять утюжку деталей с кокетками. |
| **Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху.**Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником.Фасоны блузок: выбор и описание.Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки.Раскладка выкройки на ткани.. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом.Прокладывание копировльных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. | **9** | Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья.Расладка выкройки на ткани и раскрой. Прокладывание коперовальных строчек по контрольным линиям. | Знать: Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание.Уметь: Изменять выкройку основы платья. Выполнять раскладку выкройки на ткани и производить раскрой. Производить прокладывание коперовальных строчек по контрольным линиям. |
| **Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой.**Установка линеек и лапок на швейной машине.Сметывание, примерка, воможные исправления .Стачивание деталей.Обработка застежки блузки.Соединение воротника с горловиной.Разметка и обработка петель.Обработка рукавов.Обработка нижнего среза рукава.Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава.Утюжка, складывание по стандарту изделия. | **18** | Приспособления малой механизации. Проведение примерки. Обработка боковых и плечевых срезов. Обработка застежки блузки. Соединение воротника с горловиной.Обработка рукавов и соединение с проймами. ВТО готового изделия. | Знать: Приспособления малой механизации.Уметь: проводить примерку; обрабатывать боковые и плечевые срезы; обрабатывать астежку блузки; соединять воротник с горловиной; обрабатывать рукава и соединять их с проймами; выполнять ВТО изделия. |
| **Самостоятельная работа.**Обработка воротника на образце.Обработка низа короткого рукава окантовочным швом (Выполняется по готовому крою.) | **4** | Обработка воротника на образце и обработка низа короткого рукава окантовочным швом по готовому крою,с помощью технологической карты. | Знать: обработку воротника и обработку низа короткого рукава окантовочным швом.Уметь: пользоваться технологической картой при обработке воротника и рукава. |
| **Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата.**Общее представление о получении нетканных материалов. Нетканные материалы.Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива.Выбор и описание фасона.Особенности изготовлени выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты.Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия.Прокладывание коипровальных стежков. | **13** | Общее представление о получении нетканных материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива.Описание фасона. Особенности изготовление выкройки халата на основе платья. Виды и назначения манжет и подбортов. Раскладка и раскрой деталей халата. Прокладывание копировальных стежков. | Знать: общее представление о получении нетканных материалов.Фасоны халатов: назначение, описание фасона, ткани для пошива. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья.Виды и наначения манжет и подбортов.Уметь: изготовлять выкройку халата на основе платья; раскладка и раскрой деталей халата; прокладывать коперовальные стежки; соблюдать ТБ при выполнении работ. |
| **Обработка бортов подбортами в легком женском платье.**Способы соединения манжеты с длинным рукавом.Сметывание деталей.Примерка. Исправлениеобнаруженных дефектов.Проведение второй примерки.Обработка вытачек.Стачивание боковых и плечевых срезов. Разутюживание припусков на швы.Обработка подборта.Обработка и соединение воротника с горловиной .Обработка бортаподбортом.Выметывание канта. Приутюживание.Обработка рукава. Соединение рукава с проймой.Обработка низа халата.Приутюживание.Пришивание пуговиц.Проутюживание халата и складывание. | **26** | Способы соединения манжеты с длинным рукавом. Подготовка к первой примерке,проведение.Проведение второй примерки. Обработка боковых, плечевых срезов. Обработка бортов. Обработка застежки. Обработка и соединение воротника с горловиной. Обработка и соединение рукава с проймами. Обработка низа халата. Окончательная отделка изделия. | Знать: способы соединения манжеты с длинным рукавом.Уметь: производить подготовку изделия к первой примерки, проведение первой примерки и проведение второй примерки;Производить обработку бортов, боковых, плечевых срезов, обработку и соединение рукава с проймой и воротника с горловиной; обработку низа халата; окончательную отделку изделия. |
| **Массовое производство швейных изделий.**Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий.Содержание работы на отдельных рабочих местахпри операционном разделении труда.Машинные и ручные работы на швейной фабрике.Экскурсия на швейную фабрику.Ознокомление с технологией массового пошива швейных изделий. | **5** | Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий.Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда.Машинные и ручные работы на швейной фабрике. Экскурсия на швейную фабрику. Ознокомление с технологией массового пошива швейных изделий. | Знать: технологию массового пошива швейных изделий на производстве с пооперационным разделением труда. |
| **Практическое повторение.****Пошив****трусов-плавок с****пооперационным разделением труда.**Раскрой основной детали трусов-плавок, ластовицы, косой обтачки.Обработка ластовицы. Обработка боковых срезов. Обработка нижних срезов. Обработка верхнего среза.Окончательная отделка изделия. | **14** | Раскрой трусов-плавок, ластовицы, косой обтачки. Обработка ластовицы. Обработка боковых срезов. Обработка нижних срезов. Обработка верхнего среза.Окончательная отделка изделия. Работа с технологической картой | Знать: Обработку поузловую трусов-плавок.Уметь: Выполнять поузловую обработку трусов-плавок с помощью технологической карты. |
| **Контрольная работа и анализ ее качества.**Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и короткимрукавом в масштабе 1:2. | **2** | Закрепление полученных знаний. | Знать: поузловую обработку блузки, последовательность обработки изделия. |

**Календарно-тематический план 8 класс.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № урока | Назание раздела, темы. | Элементы содержания изучаемого материала. | Кол-во часов | Тип урока | Форма урока | Средства обучения | Домашнее задание |  Дата |
|  Теоретическая часть | Практическая часть |  Планируемая | Фактическая |
| 1,2 | **Вводное занятие** | 1. Ознакомление с задачами и планом работы на год.2. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской.3. Санитарно-гигиенические требования. | Организация рабочего места. | 2 | Комбинированный | Консультация | Раздаточный материал (папка по технике безопасности) | Нет задания |  |  |
| 3/4 | **Вышивание гладью.**Применение вышивки для украшения швейного изделия.Виды вышивки(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. | Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). | Организация рабочего места. | 2 | Комб. | Беседа | Раздаточный материал, образцы вышивок. | Приёмы вышивки гладью |  |  |
| 5,6 | Способы перевода рисунка на ткань. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. | Способы перевода рисунка на ткань.Выбор рисунка и подбор ниток. | Перевод рисунка на ткань. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | Раздаточный материал, образцы вышивок, учебник «Швейное дело 8 класс.» | Повторить |  |  |
| 7/72 | Выполнение гладьевых стежков. | Заполнение узоров, фигур и композиций. | Вышивка. | 66 | Комбинированный | Совершенствование | Учебник «швейное дело» 8 класс Технологическая карта. | Закончить работу |  |  |
| 73 | **Сведения о работе швейных машин**. Машинные стежки и строчки | Машинная строчка. Челночные машинные стежки.Цепные машинные стежки.Длина стежка. |  \_  | 1 | Комбинированный | Беседа | Учебник | Повторить |  |  |
| 74 | Рабочие механизмы швейной машины. | Рабочие механизмы швейной машины:механизм иглы, механизм нитепритягивате-ля,механизм лапки, механизм челнока. |  \_ | 1 | Комбинированный | Беседа и демонстрация | Учебник, швейная машина, схемы | Повторить |  |  |
| 75 | Приспособления к швейным машинам | Приспособления к швейным машинам:лапка запошиватель; лапка с направляющим бортиком; лапка- рубильник; лапка для пришивания тесьмы-молнии. | Демонстрация работы на швейной машине с использованием устройств малой механизации. | 1 | Комбинированный | Беседа, демонстрация | Учебник, приспособление малой механизации | Повторить |  |  |
| 76 | Образование челночного машинного стежка | Образование челночного машинного стежка. | Прокладывание строчки на машине с челночным стежком | 1 | Комбинированный | Беседа, демонстрация | Учебник, схемы | Повторить |  |  |
| 77-80 | Неполадки в работе швейной машины | Неполадки в работе швейной машины. | Устранение неполадок в работе швейной машине | 4 | Комбинированный, | Беседа, демонстрация,практикум | Учебник, таблица | Способы устранения неполадок в швейных машинах |  |
| 81-82 | Уход за швейной машиной. | Уход за швейной машиной. | Проведение чистки машины, смазки. | 2 | Комб. | Демонстрация | Швейная машина, инвентарь для ухода за швейной машиной | Правила смазывания маширы |  |  |
|  | **Элементы материаловеде-****ния** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Волокно шёлка. Пряжа из волокон шёлка.Свойства шелковых тканей. | Получение шелкового волокна. Свойства натурального шелкового волокна. Получение пряжи из шелкого волокна. |  \_ | 1 | Комб. | Беседа | Коллекция: «Производство шелкого волокна».уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело.» | Выучить |  |  |
| 84-85 | Л/р « Сравнение х/б , льняных, шерстяных и шёлковых тканей по технологическим свойствам. | Свойства тканей. | Л/р «Сравнение х/б, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам.» | 2 | Комбинированный |  практикум | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело.» Коллекция волокон натурального и растительного происхождения. Коллекция тканей. | Технологически свойства тканей |  |  |
| 86 | Волокно искусственного шелка. Свойства тканей из искусственного шелка. | Волокно искусственного шелка. Свойства тканей из искусственного шелка. | \_ | 1 | Изучение новых знаний | Беседа | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело.»Коллекция тканей из искусственного шелка. | Сырьё для изготовления искусственного шёла |  |  |
| 87-88 | Л/р « Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.» | Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. | Л/р «Определение тканей изнатурального и искусственного шелка.» | 2 | Комбинированный |  практикум | Коллекция тканей из влокон капрона, ловсана, нитрона. | Нет залдаа |  |  |
| 89-92 | Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. | Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. | \_ | 4 | Изучения новых знаний | Беседа | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело.»Коллекция тканей. | Выучить |  |  |
|  | **Дополнительные сведения о ткани.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Отделка ткани | Отделка ткани: отпаривание, расшлихтовка, отваривание, беление, мерсеризация, крашение, печатание, окончательная отделка ткани, ширение ткани. |  \_ | 1 | Изучение новых знаний | Беседа | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело.» | Повторить |  |  |
| 94 | Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. | Дефекты ткачества. Дефекты крашения и нанесения печатного рисунка. |  \_ | 1 | Изучение новых знаний. | Беседа | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело». | Постарайся найти ткань с дефектом и оформи её в альбом |  |  |
| 95 | Выбор ткани для пошива верхней одежды. | Выбор ткани для пошива верхней одежды в зависимости от производства ткани, рисунка, цвета. | Выбор ткани для определенной модели. | 1 | Изучение и первичное закрепление новых знаний |  практикум | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело». Коллекция тканей. Коллекция моделей. | Какие особенности кроя полосатых тканей |  |  |
| 96-97 | Подготовка ткани к раскрою и раскрой. | Правила подготовки ткани к раскрою. Декатированные, определение дефектов ткани, раскладка ткани для раскроя, раскладка деталей выкройки, обмеловка деталей. подготовка деталей кроя к обработке,подготовка изделия к примерке.  | Подготовить ткань к раскрою. Раскрой. | 2 | Изучение и первичное закрепление новых знаний. | практикум. | уч. 8 кл. «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
|  | **Сведения об одежде.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-99 | Стиль в одежде и мода | Стиль в одежде: классический, спортивный, фольклорный, и романтический. |  \_ | 2 | Изучение новых знаний. | Беседа. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 100-101 | Комплекты женской одежды. Силуэт в одежде. | Комплекты женской одежды.Определение комплекта.Силуэты в одежде: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свобод-ный. |  \_ | 2 | Изучение новых знаний. | Беседа. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 102 | Фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. | Фасоны плечевых изделий. Основные виды фигур по осанке: нормальные, сутулые, перегибестые. |  \_ | 1 | Изучение новых знаний. | Беседа. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Подумай какие фасоны подходят твоей фигуре |  |  |
| 103-105 | Описание фасона изделия. | Описание фасона изделия. | Составление плана описание фасона. | 3 | Изучение и первичное закрепление новых знаний | Беседа.Практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 106 | **Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой.**Сведения о блузках. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. | Общие сведения о блузках. Блузка прямая без рукавов и воротников. Ткани, используемые при пошиве. Фасоны блузок. |  \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний. | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 107-108 | Мерки для построения чертежа основы блузки. | Мерки для построения чертежа основы блузки. | Снятие мерок для построения чертежа. | 2 | Обобщение и систематизмация знаний Комбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Повторить правила снятия мерок |  |  |
| 109-111 | Построение чертежа основы блузки. | Таблица расчетов для построения чертежа основы блузки. | Произведение расчетов, построение чертежа. | 3 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 112 | Название деталей и контурных срезов. | Название деталей и контурных срезов. |  \_ | 1 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Как называются срезы в крое |  |  |
| 113-115 | Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную величину. |  \_ | Построения чертежа основы прямой блузки в натуральную величину | 3 | Комбинированный | Совершенстввование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Нет задани |  |  |
| 116 | Подготовка деталей выкройки к раскрою. |  \_ | Подготовка деталей выкройки к раскрою. | 1 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Правила подготовки деталей кря . |  |  |
| 117-119 | Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. | Модели блузок. | Выполнение моделирования блузок на основе выкройки прямой блузки. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 120-123 | Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Расчет расхода ткани на блузку. | Раскладка деталей выкройки на ткани. Правила раскроя. | Обмеловка деталей. Раскрой. | 4 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Повторить |  |  |
| 124-126 | **Соединение основных деталей плечевого изделия.**Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения. | Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения. |  \_ | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 127-129 | Подготовка блузки к примерке. | Подготовка блузки к примерке. | Сметывание изделия. | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 130-131 | Проведение примерки блузки. Внесение уточнений после примерки. |  \_ | Проведение примерки блузки. Внесение уточнений после примерки. | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 132-136 | Обработка нагрудных вытачекплечевых и боковых срезов. | Способы обработки нагрудных вытачек, плечевых и боковых срезов. | Обработка нагрудных выточекплечевых и боковых срезов. | 5 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 137-138 | Раскрой и обработка косой обтачки. | Последовательность обработки среза косой обтачкой. | Раскрой и обработка косой обтачки. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 139-142 | Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. | Последовательность обработки среза косой обтачкой. | Обработка горловины , пройм или низа рукавов косой обтачкой. | 4 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 143-144 | Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза блузки. | Шов вподгибку с закрытым срезом. | Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза блузки. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Схема шва |  |  |
| 145-146 | Утюжка и складывание блузки по стандарту. | ТБ при влажно-тепловых работах. | Утюжка и складывание блузки по стандарту. | 2 | Комбинированный | Отработка навыка окончательной отделки изделия. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Практическое повторение: «Пошив жилета».** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Назначение и фасоны жилета. | Назначение и фасоны жилета. |  \_ | 1 | Обобщение и систематизация знаний Комбинированный. | Консультация | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Какие ткани можно использовать для пошива жилета |  |  |
| 148 | Расчет расхода ткани при пошиве жилета. | Расчет расхода ткани при пошиве жилета. |  \_ | 1 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Произведи расчёт расхода ткани на пошив жилета |  |  |
| 149-150 | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. |  Подготовка ткани к раскрою. Ширина припусков на обработку. | Подготовка ткани к раскрою. Обмеловка деталей с учетом припусков. Раскрой. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 151-154 | Обработка хлястика. |  Обтачной шов. | Обработка хлястика. | 4 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 155-158 | Обработка боковых и плечевых срезов. | Стачной шов, обметочный на оверлоке. | Обработка боковых и плечевых срезов | 4 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 159-165 | Обработка бортов и горловины. | Окантовочный шов. Косая обтачка. | Обработка бортов и горловины. | 7 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания  |  |  |
| 166-170 | Обработка пройм. | Обработка среза косой обтачкой. | Обработка пройм. | 5 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Приготовить пуговицы к жилету |  |  |
| 171-175 | Обработка застежки. | Пришивание. Выполнение петли на машине со спец. приспособлениями. | Обработка застежки. | 5 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Правила размектки петель |  |  |
| 176-177 | Окончательная ВТО изделия. | ТБ привыполне-нии влажно-тепловых работ. | Окончательная ВТО изделия. | 2 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить тб |  |  |
| 178-181 | **Самостоятельная работа: «Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой».** | Тестирование. | Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. | 4 | Закрепление полученных знаний | Отработка навыкаобработки среза окантовочным швом и косой обтачкой | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182-183 | Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. | Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. |  \_ | 2 | Комбинированный | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выберив журнале мод фасон цельнокроёного платья и опиши фасон |  |  |
| 184 | Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). | Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). |  \_ | 1 | Комбинированный | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 185-189 | Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. | Последовательность изготовления выкройки платья по основе блузки. |  Изготовление выкройки платья по основе блузки. | 5 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Выучить |  |  |
| 190 | Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. | Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. |  \_ | 1 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта | Повторить |  |  |
| 191-192 | Расчет и расположение вытачек по линии талии. | Расчет и расположение вытачек по линии талии. | Нанесение выточек на деталь. | 2 | Комбинированный |  практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Повторить |  |  |
| 193-194 | Раскрой. | ТБ при раскрое. | Раскрой. | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельными рукавами.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195-198 | Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). | Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). | Изготовление образцов. | 4 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 199 | Способы раскроя подкройной обтачки. | Способы раскроя подкройной обтачки. | Раскрой подкройной обтачки. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний |  практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Повторить |  |  |
| 200 | Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. | Правила обработкигорловины подкройной обтачкой. | Соединение с горловиной подкройной обтачки. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 201-207 | Изготовление образцов горловины разной формы( каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой по середине переда или на спинке) обработанных подкройной обтачкой горловины. |  Горловина разной формы( каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой по середине переда или на спинке) обработанная подкройной обтачкой горловины. | Изготовление образцов горловины разной формы( каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой по середине переда или на спинке) обработанных подкройной обтачкой горловины. | 7 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 208-209 | Сметывание деталей. | Сметочный стежок. | Сметывание деталей. | 2 | Комбинированный | Отработка навыка сметывания | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Термин-смётывание |  |  |
| 210-211 | Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. | Проведение примерки. | Проведение примерки платья. Устранение дефектов после примерки. | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Подготовка ко второй примерки |  |  |
| 212 | Проведение второй примерки. | Проведениевторой примерки. | Проведение второй примерки | 1 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. |  |  |  |
| 213 | Обработка вытачек. | Правила обработки вытачек. | Обработка вытачек. | 1 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 214-215 | Стачивание плечевых срезов. | Технология обработки плечевых срезов. | Стачивание плечевых срезов. | 2 | Комбинированный | Отработка навыка стачивания. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 216-217 | Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. | Изготовление выкройки | Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 218-219 | Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. | Определение приметывание, обтачивание. | Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. | 3 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 220 | Обработка отлетного среза обтачки. | ТБ при работе на электрической швейной машине. | Обработка отлетного среза обтачки на краеобъметочной машине. | 1 | Комбинированный | Отработка навыка обработки среза на оверлоке | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить т/б |  |  |
| 221 | Приутюживание готовой горловины. | ТБ при ВТО. | Приутюживание готовой горловины. | 1 | Комбинированный | Отработка навыка Приутюживание. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Термин -проутюживание |  |  |
| 222-224 | Стачивание и обработка на машине боковых срезов. | Стачной шов и шов на машине. | Стачивание и обработка на машине боковых срезов. | 3 | Комбинированный | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 225-230 | Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроенного рукава) и нижнего среза. | Обработка среза оборкой. | Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроенного рукава) и нижнего среза. | 6 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию обработки среза оборки |  |  |
| 231 | Утюжка и складывание изделия. | Определение отутюживание. | Утюжка и складывание изделия. | 1 | Комбинированный | Отработка навыка оканчательной обработки изделия. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Ремонт одежды.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия. | Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия |  \_ | 1 | Комбинированный | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Какие виды ремонта ты знаешь |  |  |
| 233-236 | Наложение заплаты на легкое верхнее платье. | Правила наложения заплаты на легкое верхнее платье. | Наложение заплаты на легкое верхнее платье. | 4 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Принести материалы для штопки  |  |  |
| 237-240 | Штопка. | Штопка, применение. | Выполнение штопки на образце. | 4 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Закончить работу |  |  |
|  | **Самостоятельная работа.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242-259 | Пошив по готовому крою постельного белья. | Работа с технологическими картами. | Пошив по готовому крою постельного белья. | 17 | Комбинированный | Отработка навыков по обработке постельного белья. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Отделка легкой одежды.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Виды отделки в легкой одежде. Различия между оборками, рюшами и воланами. | Виды отделки в легкой одежде. Различия между оборками, рюшами и воланами. |  \_ | 1 | Комбинированный | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить что такое оборка, рюш и волан. |  |  |
| 261-263 | Правила раскроя отделочных деталей. | Правила раскроя отделочных деталей. |  \_ | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить правила кроя отделочных деталей. |  |  |
| 264-265 | Раскрой рюшей, воланов. | Технология раскроя. | Раскрой рюшей, воланов. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить правила кроя рюшей и воланов. |  |  |
| 266-268 | Обработка на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. | ТБ при работе на электрической швейной машине. | Обработка на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. | 3 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить настрой зигзагообразной строчки |  |  |
| 269-271 | Притачивание оборок. Втачивание воланов. Настрачивание рюшей. | Технология притачивания, втачивания, настрачивания. | Притачивание оборок. Втачивание воланов. Настрачивание рюшей. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию притачивания оборок и рюшь. |  |  |
| 272-274 | Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. | Технология застрачивания. | Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет зхадания |  |  |
| 275 | Мережка столбиком, пучками. | Мережка столбиком, пучками. |  \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Технология изготовления мережки |  |  |
| 276-288 | Выполнение мережки. |  \_ | Выполнение мережки. | 12 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний |  практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Закончить работу |  |  |
|  | **Построение чертежа основы платья.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289-290 | Мерки для платья, правила снятия их. | Мерки для платья, | Правила снятия мерок для платья. | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Необходимые мерки для построения платья |  |  |
| 291 | Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. | Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. |  \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 292-294 | Изготовление чертежа основы платья. | Инструкционная карта: «Изготовление чертежа основы платья.» | Изготовление чертежа основы платья. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Какие выкройки швейных изделий можно изготовить на основе платья |  |  |
| 295-296 | Детали платья. Название контурных срезов выкройки. | Детали платья. Название контурных срезов выкройки. |  \_ | 2 | Комбинированный | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Повторить |  |  |
| 297-299 | Изготовление выкройки. |  \_ | Изготовление выкройки. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Обработка воротника.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-301 | Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. | Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. | Технология снятия мерок. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Необходимые мерки для построения длинного рукава |  |  |
| 302-303 | Построение чертежей рукава и воротника на стойке. | Инструкционная карта: «Построение чертежей рукава и воротника на стойке». | Построение чертежей рукава и воротника на стойке. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Нет задания |  |  |
| 304 | Фасоны воротников. | Фасоны воротников. |  \_ | 1 | Комбинированный |  Беседа. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 305 | Составление плана работы по изготовлению воротника на стойке. | Работа с технологической картой. | Состовление плана работы по изготовлению воротника на стойке. | 1 |  | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Составить план работы изготовления воротника стойки |  |  |
| 306 | Раскрой воротника. | Правила раскроя. | Раскрой воротника. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Правила раскроя |  |  |
| 307-308 | Обработка воротника. | Работа с технологической картой. | Обработка воротника | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Технология обработки воротника  |  |  |
| 309-311 | Изготовление выкройки прямого рукава. |  \_ | Изготовление выкройки прямого рукава. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 312 | Нанесение низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. | Название срезов выкройки и кроя. | Нанесение низа короткого рукава | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта.Инструкционная карта. | Повторить названия кроя рукава |  |  |
| 313-315 | Виды обработки низа короткого рукава. | Виды обработки низа короткого рукава. |  \_ | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить виды обработки короткого рукава. |  |  |
| 316-317 | Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. | ТБ при раскрое. | Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. Инструкционная карта. | Повторить |  |  |
|  | **Обработка деталей с кокетками.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Виды кокеток. | Виды кокеток. |  \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | В каких изделиях могут изготавливаться кокетки. |  |  |
| 317 | Элементарное моделирование кокеток. | Выбор моделей кокеток. | Элементарное моделирование кокеток. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повтори правила моделирования кокеток |  |  |
| 318-319 | Раскрой. |  \_ | Раскрой. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 320-321 | Обработка притачных кокеток с прямым и овальным срезом. | Работа с технологической картой. | Обработка притачных кокеток с прямым и овальным срезом. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повтори технологию обработки кокеток |  |  |
| 322 | Соединение кокетки с фигурным нижним срезом с основной деталью накладным швом при настрачивании отделочной строчкой. | Работа с технологической картой. | Соединение кокетки с фигурным нижним срезом с основной деталью накладным швом при настрачивании отделочной строчкой. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знаний.Комбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию соединения кокетки с основной деталью |  |  |
| 323 | Утюжка деталей с кокетками. |  \_ | Утюжка деталей с кокетками. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков окончательной обработки изделия. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
|  | **Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. | Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником |  \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 324-325 | Фасоны блузок: выбор и описание. | Фасоны блузок: выбор и описание. |  \_ | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выбери фасон блузки и обоснуй свой выбор |  |  |
| 326-327 | Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. |  \_ | Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 328-329 | Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. | Определение припуска на обработку застежки. | Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 330 | Раскрой блузки. |  \_ | Произведение раскроя блузки. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 331 | Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. |  \_ | Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыка прокладывания копировальных стежковю. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Установка линеек и лапок на швейной машине. |  \_ | Установка линеек и лапок на швейной машине. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 333-334 | Сметывание, примерка, возможные исправления. |  \_ | Проведение сметывания, проведение примерки,испровление возможных наточностей. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыка сметывания | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 335 | Стачивание деталей. |  \_ | Проведение стачивания деталей. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыка стачивания | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 336-339 | Обработка застежки блузки. |  \_ | Выполнение обработки застежки блузки. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Технология обработки застёжки |  |  |
| 340-341 | Соединение воротника с горловиной. |  \_ | Соединение воротника с горловиной. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию соединения воротника с горловиной |  |  |
| 342-343 | Разметка и обработка петель. |  \_ | Выполнение разметки и обработка петель. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 344-345 | Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. | \_ | Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 346-350 | Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. | \_ | Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. | 4 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию вмётывания рукава в пройму. |  |  |
| 351 | Утюжка, складывание изделия по стандарту . | \_ | Утюжка, складывание изделия по стандарту . | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков окончательной обработки изделия. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Самостоятельная работа: «Обработка воротника и низа короткого рукава окантовочным швом.»** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352-353 | Обработка воротника на образце. | \_ | Обработка воротника на образце. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 354-355 | Обработка низа короткого рукава окантовочным швом. | \_ | Обработка низа короткого рукава окантовочным швом. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Общее представление о получении нетканных материалов. Нетканные материалы. | Общее представление о получении нетканных материалов. Нетканные материалы. | \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 357-358 | Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Выбор и описание фасона. | Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. |  Выбор и описание фасона. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Из каких тканей можно изготовить халат |  |  |
| 359-360 | Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. | Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. | \_ | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 361 | Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. | Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. | \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 362-365 | Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подбора и манжеты. | \_ | Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подбора и манжеты. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. |  практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет зедания |  |  |
| 367-368 | Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. | \_ | Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 369-370 | Прокладывание копировальных стежков. | \_ | Прокладывание копировальных стежков. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков прокладывания копировальных стежков | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Обработка бортов подбортами в легком женском платье.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371-372 | Способы соединения манжеты с длинным рукавом. | Способы соединения манжеты с длинным рукавом. | \_ | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию соединения манжет с рукавом |  |  |
| 373-374 | Сметывание деталей халата. | \_ | Сметывание деталей халата. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков сметывания | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 375 | Примерка. Исправление обнаруженных дефектов. | \_ | Выполнение примерки. Исправление обнаруженных дефектов. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 376 | Проведение второй примерки. | \_ | Проведение второй примерки. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 377 | Обработка вытачек. | \_ | Выполнение обработки вытачек. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 378-379 | Стачивание боковых и плечевых срезов. | \_ | Стачивание боковых и плечевых срезов. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков стачивания боковых и плечевых срезов | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 380-381 | Разутюживайте припусков на швы. | \_ | Разутюживайте припусков на швы. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков разутюживание | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 382 | Обработка подборта. | \_ | Обработка подборта. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 383-384 | Обработка и соединение воротника с горловиной. | \_ | Обработка и соединение воротника с горловиной. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 385-386 | Обработка борта подбором. | \_ | Обработка борта подбором. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 387-388 | Выметывание канта. Проутюживайте. | \_ | Выметывание канта. Проутюживайте. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков выметывание канта и приутюживание. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Технология вымётывания канта |  |  |
| 389-390 | Обработка рукава. | \_ | Обработка рукава. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологи |  |  |
| 391 | Соединение рукава с проймой | \_ | Соединение рукава с проймой. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | практикум | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить технологию соединения рукава с проймой |  |  |
| 392 | Обработка низа халата. Приутюживание. | \_ | Обработка низа халата. Приутюживание. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков обработки низа халата и приутюживание | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задани |  |  |
| 393 | Пришивание пуговиц. | \_ | Пришивание пуговиц. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 394 | Проутюживание халата и складывание. | \_ | Проутюживание халата и складывание. | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Совершенствование | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Массовое производство швейных изделий.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395-396 | Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. | Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. |  \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа. Лекция | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 397-398 | Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. | Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. | \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа. Лекция | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Выучить |  |  |
| 399-400 | Машинные и ручные работы на швейной фабрике. | Машинные и ручные работы на швейной фабрике | \_ | 1 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Беседа. Лекция | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 401 | Экскурсия в швейную мастерскую. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. | Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.Приспособления кшвейным машинам. | \_ | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Экскурсия в швейную мастерскую на предприятие. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Пошив изделия (трусы-плавки) по готовому** **крою с пооперационным разделением труда.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Раскрой основной детали трусов-плавок, ластовицы, косой обтачки. | \_ | Раскрой основной детали трусов-плавок, ластовицы, косой обтачки. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков раскроя деталей трусов- плавок | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 403 | Обработка ластовицы. | \_ | Обработка ластовицы. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков обработки ластовицы. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Повторить |  |  |
| 404 | Обработка боковых срезов. | \_ | Обработка боковых срезов. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков обработка боковых срезов. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Стачные швы Повторить |  |  |
| 405 | Обработка нижних срезов. | \_ | Обработка нижних срезов. | 3 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков обработка нижних срезов. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 406 | Обработка верхнего среза. | \_ | Обработка верхнего среза. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков обработка верхнего среза. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
| 407 | Окончательная отделка изделия. | \_ | Окончательная отделка изделия. | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков окончательная отделка изделия. | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |
|  | **Контрольная работа и анализ ее качества.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2 | \_ | Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2 | 2 | Изуче-ние и первичное закрепление новых знанийКомбинированный. | Отработка навыков по воспроизводству отдельных операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом | «Технология. Швейное дело.» Технологическая карта. | Нет задания |  |  |

**Ресурсное обеспечение программы.**

1. Технология. Швейное дело: учеб.для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Г.Б.Картушина,Г.Г.Мозговая 5-е изд.-М.:Просвещение,2009г.
2. Швейное дело: учеб.для 6 кл. спец.(коррекц.)образоват.учреждений VIII вида/Г.Б.Картушина,

Г.Г.Мозговая 3-е изд.-М.: Просвещение, 2007г.

1. Технология.Швейное дело: 7 кл. спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Г.Б.Картушина,

 Г.Г.Мозговая 3-е мзд.-М.:Просвещение, 2009г.

1. Технология. Швейное дело:8 кл. спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида

 /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 2-е изд.-М.:Просвещение, 2009г.

1. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные

 тестовые задания / авт.-сост. Н.А.Бородкина. -Волгоград: Учитель, 2011г.

  **Демонстрационный материал.**

 Таблицы.

1. Инструкционная карта: « Построение чертежа основы блузки».
2. Технологическая карта: « Обработка блузки.»
3. Технологическая карта: «Обработка жилета».
4. Технологическая карта: « Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой».
5. Инструкционная карта: « Расчет раствора вытачек по линии талии».
6. Технологическая карта: « Обработка цельнокроенного платья прямого силуэта»
7. Технологическая карта: «Обработка воротника».
8. Технологическая карта: « Обработка рукава».
9. Технологическая карта: « Обработка воланов».
10. Технологическая карта: «Обработка рюш».
11. Технологическая карта: « Обработка встречных складок».
12. Технологическая карта: « Обработка оборок».
13. Инструкционная карта: « Построение основы платья».
14. Инструкционная карта: « Построение чертежа основы втачного длинного рукава».
15. Инструкционная карта: « Пстроение чертежа воротника.»
16. Технологическая карта: « Соединение воротника на стойке с горловиной».
17. Технологическая карта: « Обработка низа короткого рукава оконтовочным швом».
18. Технологическая карта: « Обработка бортов подбортами».
19. Технологическая карта: « Обработка трусов-плавок».

 **Медиаресурсы.**

DVD фильм: « Производство шелковых тканей».

DVD фильм: « Пооперационное разделение труда на швейной фабрике».

Презентация: « Выполнение вышивки гладьевыми стежками».

**Критерии оценки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | оценки | Знание учебного материала | Точность обработки изделия | Норма времени выполнения | Правильность выполнения трудовых приемов | Организация рабочего времени | Соблюдение правил дисциплины и т/б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «5» | Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о способности самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь с практикой | Точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска | Норма времени меньше или равна установленной | Абсолютная правильность выполнения трудовых операций | Учащийся показал грамотное соблюдение правил организации рабочего места | Нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем замечено не было |
| 2 | «4» | В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, связи его с практикой | Точность размеров изделия лежит в пределах ½ поля допуска | Норма времени превышает установленного на 10-15 % | Имеют место отдельные случаи неправильного выполнения трудовых приемов, которые после замечания учителя не повторяются | Имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего места, которое после замечания учителя не повторяются | Имели место отдельные случаи нарушения дисциплины и т/б, которые после замечания учителя не повторяются |
| 3 | «3» | В ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать его с практикой | Точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска | Норма времени превышает установленную на 20% и более | Имеют место случаи неправильного выполнения трудовых приемов, часть из которых после замечания учителя повторяются снова | Имели место случаи неправильной организации рабочего места, которые после замечания учителя повторяются снова | Имели место нарушения дисциплины и правил т/б, которые после замечания учителя повторялись снова |
| 4 | «2» | Ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, учащийся не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, относящиеся к классу простейших | Точность изделия выходит за пределы поля допуска | Учащийся не справился с заданием в течении бюджета времени урока | Почти все трудовые приемы выполняются не верно и не исправляются после замечания | Почти весь урок наблюдались нарушения правил организации рабочего места | Имели место многократные случаи нарушения правил т/б и дисциплины |
| 5 | «1» | Учащийся абсолютно не знает учебный материал, отказывается от ответа | Учащийся допустил неисправимый брак | Учащийся отказался от выполнения так и не смог к нему приступить | Учащийся совершенно не владеет трудовыми приемами | Полное незнание правил организации рабочего места | Имели место нарушения дисциплины и т/б, повлекшие за собой травматизм |